Разъяснение по требованиям к установке зимних горок.
Зимняя горка - конструкция, спроектированная и изготовленная 
из дерева, льда или их комбинации для развлечений в зимний период, имеющая наклонную поверхность (скат), обустроенную и специально подготовленную поверхность скольжения для движения по ней посетителей под действием сил тяжести, а также выкат и ограничительную систему. 
Подобные конструкции могут подпадать под действие одного из двух технических регламентов:
1. Технический регламент Евразийского экономического союза 
«О безопасности детских игровых площадок» (ТР ЕАЭС 042/2017) устанавливает требования к безопасности оборудования и (или) покрытия для детских игровых площадок и связанным с ними процессам проектирования, производства, монтажа, эксплуатации, хранения, перевозки и утилизации;   
2. Технический регламент Евразийского экономического союза 038/2016 – это минимальные требования к безопасности аттракционов 
и к определенным процессам их жизненного цикла. Цель создания – защита людей и экосистемы путем обеспечения максимальной безопасности социально-чувствительной категории развлечений.
[bookmark: _Hlk182821654]Согласно Техническому регламенту (ТР ЕАЭС 042/2017):
Высота горки не должна превышать 3 м. 
Пункт 26 ТР ЕАЭС 042/2017: «Высота свободного падения 
с оборудования должна учитывать тип ударопоглощающего покрытия 
и возможные перемещения ребенка и элементов конструкции оборудования 
и должна составлять не более 3 метров от поверхности, на которую пользователь опирается ногами, до зоны приземления и не более 4 метров 
от уровня захвата руками до зоны приземления».
Согласно Техническому регламенту Евразийского экономического союза 038/2016:
Высота горки от 0.4 м относится  к аттракциону.
Любая горка (приобретенная в магазине, изготовленная самостоятельно, изготовленная на вверенном предприятии) должна иметь документы: паспорт или формуляр, декларацию или сертификат соответствия, документ права собственности.
Если горка произведена в соответствии с требованиями ТР ЕАЭС 042/2017 (обычно это дворовые игровые площадки), то она не регистрируется в гостехнадзоре и не предусматривает наличие оператора, все остальные требования безопасной эксплуатации на неё так же распространяются: 
-  наличие собственника - эксплуатанта, ответственного 
за эксплуатацию;
- ежегодная оценка технического состояния (проводит эксперт независимой аккредитованной организации);
- соблюдение требований ГОСТа по размещению, оснащению;
- проведение регламентных работ, с внесением записей 
в соответствующий журнал технического обслуживания.
[bookmark: _GoBack]Если горка произведена в соответствии с требованиями ТР ЕАЭС 038/2016, то она регистрируется и попадает под надзор гостехнадзора, 
и ее эксплуатация будет осуществляться уже при наличии оператора, а общие требования безопасной эксплуатации практически те же.
