|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ | | | | |
|  | Публичный сервитут для эксплуатации объекта: Сети теплоснабжения | | |  |
| (наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее - объект) | | | | |
| Раздел 1 | | | | |
| Сведения об объекте | | | | |
| № п/п | | Характеристики объекта | Описание характеристик | |
| 1 | | 2 | 3 | |
| 1 | | Местоположение объекта | Оренбургская область, Оренбург г, ул. 60 лет Октября, д. 1в | |
| 2 | | Площадь объекта ± величина погрешности определения площади (P ± ∆P) | 627 м² ± 62 м² | |
| 3 | | Иные характеристики объекта | Кадастровые номера земельных участков, в отношении которых испрашивается публичный сервитут 56:44:0225002:2266, 56:44:0225002:329, 56:44:0225002:5565 | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Раздел 2 | | | | | | | |
| Сведения о местоположении границ объекта | | | | | | | |
| 1. Система координат | | МСК - субъект 56 | | | | |  |
|  | | | | | | | |
| 2. Сведения о характерных точках границ объекта | | | | | | | |
| Обозначение характерных точек границ | Координаты, м | | | Метод определения координат характерной точки | Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м | Описание обозначения точки на местности (при наличии) | |
| X | | Y |
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 56:44-6.3904(1) | | | | | | | |
| 1 | 428 621,45 | | 2 307 849,44 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0,10 | — | |
| 2 | 428 621,47 | | 2 307 843,43 | 0,10 |
| 3 | 428 626,75 | | 2 307 843,65 | 0,10 |
| 4 | 428 645,49 | | 2 307 844,32 | 0,10 |
| 5 | 428 645,43 | | 2 307 850,33 | 0,10 |
| 6 | 428 629,52 | | 2 307 849,76 | 0,10 |
| 7 | 428 629,51 | | 2 307 849,77 | 0,10 |
| 8 | 428 626,53 | | 2 307 849,65 | 0,10 |
| 9 | 428 623,53 | | 2 307 849,54 | 0,10 |
| 10 | 428 623,53 | | 2 307 849,53 | 0,10 |
| 1 | 428 621,45 | | 2 307 849,44 | 0,10 |
| 56:44-6.3904(2) | | | | | | | |
| 11 | 428 617,37 | | 2 307 824,61 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0,10 | — | |
| 12 | 428 611,37 | | 2 307 824,57 | 0,10 |
| 13 | 428 611,36 | | 2 307 822,25 | 0,10 |
| 14 | 428 589,28 | | 2 307 823,24 | 0,10 |
| 15 | 428 560,74 | | 2 307 844,50 | 0,10 |
|  | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Раздел 2 | | | | | |
| Сведения о местоположении границ объекта | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 16 | 428 560,69 | 2 307 853,85 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0,10 | — |
| 17 | 428 554,85 | 2 307 853,94 | 0,10 |
| 18 | 428 554,72 | 2 307 841,50 | 0,10 |
| 19 | 428 587,18 | 2 307 817,32 | 0,10 |
| 20 | 428 617,34 | 2 307 815,97 | 0,10 |
| 11 | 428 617,37 | 2 307 824,61 | 0,10 |
| 3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| — | — | — | — | — | — |
|  | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Раздел 3 | | | | | | | | | |
| Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта | | | | | | | | | |
| 1. Система координат | | МСК - субъект 56 | | | | | | |  |
|  | | | | | | | | | |
| 2. Сведения о характерных точках границ объекта | | | | | | | | | |
| Обозначение характерных точек границы | Существующие координаты, м | | | Измененные (уточненные) координаты, м | | Метод определения координат характерной точки | Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м | Описание обозначения точки на местности (при наличии) | |
| X | | Y | X | Y |
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| — | — | | — | — | — | — | — | — | |
| 3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| — | — | — | — | — | — | — | — |
|  | | | | | | | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Прохождение границы | | Описание прохождения границы |
| от точки | до точки |
| 1 | 2 | 3 |
| — | — | — |
|  | | |