	[bookmark: Описание местоположения границ ПС п Крас][bookmark: Описание местоположения границ][bookmark: Сведения об объекте ]ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ
местоположения границ населенных пунктов, территориальных зон, особо охраняемых природных территорий, зон с особыми условиями использования территории
Публичный сервитут в пользу ПАО "Ростелеком" устанавливается для использования части земель кадастрового квартала 56:44:1002001 в целях размещения антенно-мачтового сооружения связи по проекту "Устранение цифрового неравенства", местоположение: Российская Федерация, Оренбургская область, г.о. город Оренбург, п. Красный Партизан

	(наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее - объект))

	Раздел 1

	Сведения об объекте

	№ п/п
	Характеристики объекта
	Описание характеристик

	1
	2
	3

	
1.
	
Местоположение объекта
	Оренбургская область, г.о город Оренбург, поселок Красный Партизан

	
2.
	Площадь объекта +/- величина
погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)
	
16 +/- 1 м²

	



3.
	



Иные характеристики объекта
	Публичный сервитут в пользу ПАО "Ростелеком" (ОГРН 1027700198767 ИНН
7707049388), почтовый адрес: 115172, Российская Федерация, г. Москва, ул. Гончарная, д. 30, электронная почта: rostelecom@rt.ru, устанавливается в целях размещения антенно-мачтового сооружения связи по проекту "Устранение цифрового неравенства" на срок 49 (сорок девять) лет

	



	[bookmark: Сведения о местоположении границ объекта]Раздел 2

	Сведения о местоположении границ объекта

	1. Система координат МСК-56, зона 2

	2. Сведения о характерных точках границ объекта

	
Обозначение характерных точек границ
	
Координаты, м
	
Метод определения координат характерной точки
	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Мt), м
	Описание обозначения точки на местности (при наличии)

	
	
X
	
Y
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	
1
	
410036.14
	
2234679.84
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	
0.1
	
Закрепление отсутствует

	
2
	
410037.16
	
2234683.71
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	
0.1
	
Закрепление отсутствует

	
3
	
410033.30
	
2234684.73
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	
0.1
	
Закрепление отсутствует

	
4
	
410032.28
	
2234680.87
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	
0.1
	
Закрепление отсутствует

	
1
	
410036.14
	
2234679.84
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	
0.1
	
Закрепление отсутствует

	3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

	
Обозначение характерных точек части границы
	
Координаты, м
	
Метод определения координат характерной точки
	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Мt), м
	Описание обозначения точки на местности (при наличии)

	
	
X
	
Y
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	-
	-
	-
	-
	-
	-

	



	Раздел 3

	[bookmark: Сведения о местоположении измененных (ут]Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта

	1. Система координат
	-
	
	
	
	
	
	

	2. Сведения о характерных точках границ объекта

	
Обозначение характерных точек границ
	Существующие координаты, м
	Измененные (уточненные) координаты, м
	Метод определения координат характерной точки
	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Мt), м
	Описание обозначения точки на местности (при наличии)

	
	
X
	
Y
	
X
	
Y
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

	
Обозначение характерных точек части границы
	Существующие координаты, м
	Измененные (уточненные) координаты, м
	Метод определения координат характерной точки
	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Мt), м
	Описание обозначения точки на местности (при наличии)

	
	
X
	
Y
	
X
	
Y
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	



[bookmark: Схема расположения границ ПС п Красный П][bookmark: Чертеж]Схема расположения границ публичного сервитута
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