Документ предоставлен [КонсультантПлюс](https://www.consultant.ru)

Зарегистрировано в Минюсте России 7 июня 2012 г. N 24488

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА

ПРИКАЗ

от 27 апреля 2012 г. N 174

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ НОРМАТИВОВ

ПРОТИВОПОЖАРНОГО ОБУСТРОЙСТВА ЛЕСОВ

В соответствии со [статьей 53.1](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=480012&dst=100874) Лесного кодекса Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 2006, N 50, ст. 5278; 2008, N 20, ст. 2251; N 30 (ч. I), ст. 3597, ст. 3599; N 30 (ч. II), ст. 3616; N 52 (ч. I), ст. 6236; 2009, N 11, ст. 1261; N 29, ст. 3601; N 30, ст. 3735; N 52 (ч. I), ст. 6441; 2010, N 30, ст. 3998; 2011, N 1, ст. 54; N 25, ст. 3530; N 27, ст. 3880; N 29, ст. 4291; N 30 (ч. I), ст. 4590) и [постановлением](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=113132) Правительства Российской Федерации от 16 апреля 2011 г. N 281 "О мерах противопожарного обустройства лесов" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, N 17, ст. 2414) приказываю:

Утвердить прилагаемые [Нормативы](#P26) противопожарного обустройства лесов.

Руководитель

В.Н.МАСЛЯКОВ

Утверждены

приказом Рослесхоза

от 27.04.2012 N 174

НОРМАТИВЫ

ПРОТИВОПОЖАРНОГО ОБУСТРОЙСТВА ЛЕСОВ

(НА 1000 ГА ОБЩЕЙ ПЛОЩАДИ ЛЕСОВ)

Часть 1

┌────┬──────────────────┬─────┬─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐

│N N │ Меры │ Ед. │ Наименование лесных районов │

│п/п │ противопожарного │изм. ├───────────────┬──────────────────┬───────────────────────┬──────────────────────┤

│ │ обустройства │ │ Северо- │Район полупустынь │ Средне-Уральский │ Южно-таежный район │

│ │ лесов │ │ Кавказский │ и пустынь │ таежный район │ европейской части │

│ │ │ │ горный район │ европейской │ │ Российской Федерации │

│ │ │ │ │ части Российской │ │ │

│ │ │ │ │ Федерации │ │ │

│ │ │ ├───────────────┴──────────────────┴───────────────────────┴──────────────────────┤

│ │ │ │ Количество проектируемых мероприятий │

│ │ │ ├──────────────────────────────────┬─────────┬─────────────┬─────────┬────────────┤

│ │ │ │ защитные леса │защитные │эксплуатаци- │защитные │эксплуатаци-│

│ │ │ │ │ леса │онные леса │ леса │онные леса │

├────┼──────────────────┼─────┼───────────────┬──────────────────┼─────────┼─────────────┼─────────┼────────────┤

│ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │ 8 │ 9 │

├────┼──────────────────┼─────┼───────────────┴──────────────────┴─────────┴─────────────┴─────────┴────────────┤

│ 1 │Установка и │ шт. │ │

│ │размещение │ │ │

│ │стендов и других │ │ │

│ │знаков и │ │ │

│ │указателей, │ │ │

│ │содержащих │ │ │

│ │информацию о │ │ │

│ │мерах пожарной │ │ │

│ │безопасности в │ │ │

│ │лесах, в виде: │ │ │

│ ├──────────────────┤ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│ │ стендов │ │ не менее одного на лесничество (участковое лесничество), лесопарк │

│ ├──────────────────┤ ├───────────────┬──────────────────┬─────────┬─────────────┬─────────┬────────────┤

│ │ плакатов │ │ 1,0 │ 0,2 │ 0,12 │ 0,1 │ 0,47 │ 0,1 │

│ ├──────────────────┤ ├───────────────┼──────────────────┼─────────┼─────────────┼─────────┼────────────┤

│ │ объявлений │ │ 3,0 │ 3,0 │ 0,24 │ 0,2 │ 0,34 │ 0,1 │

│ │ (аншлагов) и │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ других знаков │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ и указателей │ │ │ │ │ │ │ │

├────┼──────────────────┼─────┼───────────────┼──────────────────┼─────────┼─────────────┼─────────┼────────────┤

│ 2 │Благоустройство │ шт. │ 1,5 │ 3,0 │ 0,08 │ 0,07 │ 0,16 │ 0,14 │

│ │зон отдыха │ │ │ │ │ │ │ │

│ │граждан, │ │ │ │ │ │ │ │

│ │пребывающих в │ │ │ │ │ │ │ │

│ │лесах, в │ │ │ │ │ │ │ │

│ │соответствии со │ │ │ │ │ │ │ │

│ │[статьей 11](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=480012&dst=100050) │ │ │ │ │ │ │ │

│ │Лесного кодекса │ │ │ │ │ │ │ │

│ │Российской │ │ │ │ │ │ │ │

│ │Федерации │ │ │ │ │ │ │ │

├────┼──────────────────┼─────┼───────────────┼──────────────────┼─────────┼─────────────┼─────────┼────────────┤

│ 3 │Установка и │ шт. │ 1,8 │ 1,0 │ 0,05 │ 0,03 │ 0,05 │ 0,04 │

│ │эксплуатация │ │ │ │ │ │ │ │

│ │шлагбаумов, │ │ │ │ │ │ │ │

│ │устройство │ │ │ │ │ │ │ │

│ │преград, │ │ │ │ │ │ │ │

│ │обеспечивающих │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ограничение │ │ │ │ │ │ │ │

│ │пребывания │ │ │ │ │ │ │ │

│ │граждан в лесах │ │ │ │ │ │ │ │

│ │в целях │ │ │ │ │ │ │ │

│ │обеспечения │ │ │ │ │ │ │ │

│ │пожарной │ │ │ │ │ │ │ │

│ │безопасности │ │ │ │ │ │ │ │

├────┼──────────────────┼─────┼───────────────┼──────────────────┼─────────┼─────────────┼─────────┼────────────┤

│ 4 │Лесные дороги, │ км │ │ │ │ │ │ │

│ │предназначенные │ │ │ │ │ │ │ │

│ │для охраны лесов │ │ │ │ │ │ │ │

│ │от пожаров │ │ │ │ │ │ │ │

│ ├──────────────────┤ ├───────────────┼──────────────────┼─────────┼─────────────┼─────────┼────────────┤

│ │ строительство │ │ 0,3 │ 0,2 │ 0,2 │ 0,1 │ 0,5 │ 0,1 │

│ ├──────────────────┤ ├───────────────┼──────────────────┼─────────┼─────────────┼─────────┼────────────┤

│ │ реконструкция │ │ 0,2 │ 0,2 │ 0,4 │ 0,2 │ 0,4 │ 0,2 │

│ ├──────────────────┤ ├───────────────┴──────────────────┴─────────┴─────────────┴─────────┴────────────┤

│ │ эксплуатация │ │ суммарная протяженность созданных, реконструируемых и эксплуатируемых лесных │

│ │ │ │ дорог │

├────┼──────────────────┼─────┼───────────────┬──────────────────┬──────────────────────────────────────────────┤

│ 5 │Строительство, │ шт. │ не менее одной│ не требуется │ не менее одной на лесничество, лесопарк, │

│ │реконструкция и │ │на лесничество,│ │ авиаотделение в районах авиационной охраны │

│ │эксплуатация │ │ лесопарк, │ │ лесов │

│ │посадочных │ │авиаотделение в│ │ │

│ │площадок для │ │ районах │ │ │

│ │самолетов, │ │ авиационной │ │ │

│ │вертолетов, │ │ охраны лесов │ │ │

│ │используемых в │ │ │ │ │

│ │целях проведения │ │ │ │ │

│ │авиационных │ │ │ │ │

│ │работ по охране │ │ │ │ │

│ │и защите лесов │ │ │ │ │

├────┼──────────────────┼─────┼───────────────┴──────────────────┴──────────────────────────────────────────────┤

│ 6 │Прокладка │ км │ не планируется │

│ │противопожарных │ │ │

│ │разрывов │ │ │

│ ├──────────────────┤ ├───────────────┬──────────────────┬─────────┬─────────────┬─────────┬────────────┤

│ │Прокладка просек │ │ 0,3 │ 0,5 │ 0,2 │ 0,2 │ 0,27 │ 0,13 │

│ ├──────────────────┤ ├───────────────┼──────────────────┼─────────┼─────────────┼─────────┼────────────┤

│ │Устройство │ │ 0,71 │ 0,5 │ 0,32 │ 0,28 │ 0,4 │ 0,3 │

│ │противопожарных │ │ │ │ │ │ │ │

│ │минерализованных │ │ │ │ │ │ │ │

│ │полос │ │ │ │ │ │ │ │

├────┼──────────────────┼─────┼───────────────┴──────────────────┴─────────┴─────────────┴─────────┴────────────┤

│ 7 │Прочистка и │ км │ │

│ │обновление: │ │ │

│ ├──────────────────┤ ├───────────────┬──────────────────┬─────────┬─────────────┬─────────┬────────────┤

│ │ просек │ │ 5,0 │ 1,0 │ 0,2 │ 0,2 │ 0,2 │ 0,2 │

│ ├──────────────────┤ ├───────────────┼──────────────────┼─────────┼─────────────┼─────────┼────────────┤

│ │ противопожарных │ │ 3,7 │ 1,0 │ 0,52 │ 0,25 │ 0,8 │ 0,6 │

│ │ минерализованных│ │ │ │ │ │ │ │

│ │ полос │ │ │ │ │ │ │ │

├────┼──────────────────┼─────┼───────────────┴──────────────────┴─────────┴─────────────┴─────────┴────────────┤

│ 8 │Строительство, │ шт. │ │

│ │реконструкция и │ │ │

│ │эксплуатация: │ │ │

│ ├──────────────────┤ ├───────────────┬──────────────────┬─────────┬─────────────┬─────────┬────────────┤

│ │ пожарных │ │ 0,1 │ 0,1 │ 0,1 │ 0,1 │ 0,1 │ 0,1 │

│ │ наблюдательных │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ пунктов │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ (вышек, мачт, │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ павильонов и │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ других │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ наблюдательных │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ пунктов) │ │ │ │ │ │ │ │

│ ├──────────────────┼─────┼───────────────┴──────────────────┴─────────┴─────────────┴─────────┴────────────┤

│ │ пунктов │ │ по одному на добровольную пожарную дружину │

│ │ сосредоточения │ │ │

│ │ противопожарного│ │ │

│ │ инвентаря │ │ │

├────┼──────────────────┼─────┼───────────────┬──────────────────┬─────────┬─────────────┬─────────┬────────────┤

│ 9 │Устройство │ 1 │ 1,0 │ 1,0 │ 0,03 │ 0,03 │ 0,03 │ 0,03 │

│ │пожарных │КППО │ │ │ │ │ │ │

│ │водоемов │ [<\*>](#P1638) │ │ │ │ │ │ │

│ │ ├─────┼───────────────┼──────────────────┼─────────┼─────────────┼─────────┼────────────┤

│ │ │ 2 │ 1,0 │ 0,5 │ 0,02 │ 0,02 │ 0,02 │ 0,02 │

│ │ │КППО │ │ │ │ │ │ │

│ │ ├─────┼───────────────┼──────────────────┼─────────┼─────────────┼─────────┼────────────┤

│ │ │3 - 5│ 0,5 │ 0,5 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │

│ │ │КППО │ │ │ │ │ │ │

│ ├──────────────────┼─────┼───────────────┼──────────────────┼─────────┼─────────────┼─────────┼────────────┤

│ │Устройство │ шт. │ 2,5 │ 2,0 │ 0,4 │ 0,3 │ 0,4 │ 0,3 │

│ │подъездов к │ │ │ │ │ │ │ │

│ │источникам │ │ │ │ │ │ │ │

│ │противопожарного │ │ │ │ │ │ │ │

│ │водоснабжения │ │ │ │ │ │ │ │

├────┼──────────────────┼─────┼───────────────┴──────────────────┴─────────┴─────────────┴─────────┴────────────┤

│ 10 │Эксплуатация │ шт. │ по количеству имеющихся │

│ │пожарных │ │ │

│ │водоемов и │ │ │

│ │подъездов к │ │ │

│ │источникам │ │ │

│ │водоснабжения │ │ │

├────┼──────────────────┼─────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│ 11 │Снижение │ га │ в соответствии с лесными планами субъектов Российской Федерации, │

│ │природной │ │ лесохозяйственными регламентами лесничеств, лесопарков и планами тушения лесных │

│ │пожарной │ │ пожаров на территории лесничеств, лесопарков │

│ │опасности лесов │ │ │

│ │путем │ │ │

│ │регулирования │ │ │

│ │породного │ │ │

│ │состава лесных │ │ │

│ │насаждений и │ │ │

│ │проведения │ │ │

│ │санитарно- │ │ │

│ │оздоровительных │ │ │

│ │мероприятий │ │ │

├────┼──────────────────┼─────┼───────────────┬──────────────────┬───────────────────────┬──────────────────────┤

│ 12 │Проведение │ га │ 2,0 │ не планируется │ не планируется │ не планируется │

│ │профилактического │ │ │ │ │ │

│ │контролируемого │ │ │ │ │ │

│ │противопожарного │ │ │ │ │ │

│ │выжигания │ │ │ │ │ │

│ │хвороста, лесной │ │ │ │ │ │

│ │подстилки, сухой │ │ │ │ │ │

│ │травы и других │ │ │ │ │ │

│ │лесных горючих │ │ │ │ │ │

│ │материалов │ │ │ │ │ │

├────┼──────────────────┼─────┼───────────────┴──────────────────┴───────────────────────┴──────────────────────┤

│ 13 │Проведение работ │ │ не планируется │

│ │по │ │ │

│ │гидромелиорации: │ │ │

│ ├──────────────────┼─────┤ │

│ │строительство │ км │ │

│ │лесоосушительных │ │ │

│ │систем на │ │ │

│ │осушенных землях │ │ │

│ ├──────────────────┤ │ │

│ │строительство │ │ │

│ │дорог на │ │ │

│ │осушенных лесных │ │ │

│ │землях │ │ │

│ ├──────────────────┼─────┤ │

│ │создание шлюзов │ шт. │ │

│ │на осушенной сети │ │ │

├────┼──────────────────┼─────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│ 14 │Создание и │ км │ не планируется │

│ │содержание │ │ │

│ │противопожарных │ │ │

│ │заслонов │ │ │

│ ├──────────────────┤ │ │

│ │шириной 120 - │ │ │

│ │130 м │ │ │

│ ├──────────────────┤ │ │

│ │шириной 30 - 50 м │ │ │

│ ├──────────────────┤ │ │

│ │Устройство │ │ │

│ │лиственных │ │ │

│ │опушек шириной │ │ │

│ │150 - 300 м │ │ │

└────┴──────────────────┴─────┴─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

Часть 2

┌────┬──────────────────┬─────┬─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐

│N N │ Меры │ Ед. │ Наименование лесных районов │

│п/п │ противопожарного │изм. ├──────────────────────────────────┬───────────────────────┬──────────────────────┤

│ │ обустройства │ │ Район притундровых лесов и │ Северо-таежный район │ Северо-Уральский │

│ │ лесов │ │ редкостойной тайги Европейско- │ европейской части │ таежный район, │

│ │ │ │ Уральской части Российской │ Российской Федерации │ Западно-Сибирский │

│ │ │ │ Федерации │ │ северо-таежный │

│ │ │ │ │ │ равнинный район │

│ │ │ ├──────────────────────────────────┴───────────────────────┴──────────────────────┤

│ │ │ │ Количество проектируемых мероприятий │

│ │ │ ├───────────────┬──────────────────┬─────────┬─────────────┬─────────┬────────────┤

│ │ │ │ защитные леса │ эксплуатационные │защитные │эксплуатаци- │защитные │эксплуатаци-│

│ │ │ │ │ леса │ леса │онные леса │ леса │онные леса │

├────┼──────────────────┼─────┼───────────────┼──────────────────┼─────────┼─────────────┼─────────┼────────────┤

│ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │ 8 │ 9 │

├────┼──────────────────┼─────┼───────────────┴──────────────────┴─────────┴─────────────┴─────────┴────────────┤

│ 1 │Установка и │ шт. │ │

│ │размещение │ │ │

│ │стендов и других │ │ │

│ │знаков и │ │ │

│ │указателей, │ │ │

│ │содержащих │ │ │

│ │информацию о │ │ │

│ │мерах пожарной │ │ │

│ │безопасности в │ │ │

│ │лесах, в виде: │ │ │

│ ├──────────────────┤ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│ │ стендов │ │ не менее одного на лесничество (участковое лесничество), лесопарк │

│ ├──────────────────┤ ├───────────────┬──────────────────┬─────────┬─────────────┬─────────┬────────────┤

│ │ плакатов │ │ 0,1 │ 0,1 │ 0,3 │ 0,3 │ 0,1 │ 0,1 │

│ ├──────────────────┤ ├───────────────┼──────────────────┼─────────┼─────────────┼─────────┼────────────┤

│ │ объявлений │ │ 0,6 │ 0,3 │ 0,4 │ 0,3 │ 0,3 │ 0,2 │

│ │ (аншлагов) и │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ других знаков │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ и указателей │ │ │ │ │ │ │ │

├────┼──────────────────┼─────┼───────────────┼──────────────────┼─────────┼─────────────┼─────────┼────────────┤

│ 2 │Благоустройство │ шт. │ 0,08 │ 0,06 │ 0,15 │ 0,1 │ 0,07 │ 0,04 │

│ │зон отдыха │ │ │ │ │ │ │ │

│ │граждан, │ │ │ │ │ │ │ │

│ │пребывающих в │ │ │ │ │ │ │ │

│ │лесах, в │ │ │ │ │ │ │ │

│ │соответствии со │ │ │ │ │ │ │ │

│ │[статьей 11](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=480012&dst=100050) │ │ │ │ │ │ │ │

│ │Лесного кодекса │ │ │ │ │ │ │ │

│ │Российской │ │ │ │ │ │ │ │

│ │Федерации │ │ │ │ │ │ │ │

├────┼──────────────────┼─────┼───────────────┼──────────────────┼─────────┼─────────────┼─────────┼────────────┤

│ 3 │Установка и │ шт. │ 0,02 │ 0,008 │ 0,02 │ 0,008 │ 0,1 │ 0,02 │

│ │эксплуатация │ │ │ │ │ │ │ │

│ │шлагбаумов, │ │ │ │ │ │ │ │

│ │устройство │ │ │ │ │ │ │ │

│ │преград, │ │ │ │ │ │ │ │

│ │обеспечивающих │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ограничение │ │ │ │ │ │ │ │

│ │пребывания │ │ │ │ │ │ │ │

│ │граждан в лесах │ │ │ │ │ │ │ │

│ │в целях │ │ │ │ │ │ │ │

│ │обеспечения │ │ │ │ │ │ │ │

│ │пожарной │ │ │ │ │ │ │ │

│ │безопасности │ │ │ │ │ │ │ │

├────┼──────────────────┼─────┼───────────────┴──────────────────┴─────────┴─────────────┴─────────┴────────────┤

│ 4 │Лесные дороги, │ км │ │

│ │предназначенные │ │ │

│ │для охраны лесов │ │ │

│ │от пожаров │ │ │

│ ├──────────────────┤ ├───────────────┬──────────────────┬─────────┬─────────────┬─────────┬────────────┤

│ │ строительство │ │ 0,02 │ 0,001 │ 0,005 │ 0,005 │ 0,01 │ 0,005 │

│ ├──────────────────┤ ├───────────────┼──────────────────┼─────────┼─────────────┼─────────┼────────────┤

│ │ реконструкция │ │ 0,01 │ 0,001 │ 0,03 │ 0,03 │ 0,03 │ 0,02 │

│ ├──────────────────┤ ├───────────────┴──────────────────┴─────────┴─────────────┴─────────┴────────────┤

│ │ эксплуатация │ │ суммарная протяженность созданных, реконструируемых и эксплуатируемых лесных │

│ │ │ │ дорог │

├────┼──────────────────┼─────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│ 5 │Строительство, │ шт. │ не менее одной на лесничество, лесопарк, авиаотделение │

│ │реконструкция и │ │ в районах авиационной охраны лесов │

│ │эксплуатация │ │ │

│ │посадочных │ │ │

│ │площадок для │ │ │

│ │самолетов, │ │ │

│ │вертолетов, │ │ │

│ │используемых в │ │ │

│ │целях проведения │ │ │

│ │авиационных │ │ │

│ │работ по охране │ │ │

│ │и защите лесов │ │ │

├────┼──────────────────┼─────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│ 6 │Прокладка │ км │ не планируется │

│ │противопожарных │ │ │

│ │разрывов │ │ │

│ ├──────────────────┤ ├───────────────┬──────────────────┬─────────┬─────────────┬─────────┬────────────┤

│ │Прокладка просек │ │ 0,01 │ 0,02 │ 0,01 │ 0,02 │ 0,01 │ 0,02 │

│ ├──────────────────┤ ├───────────────┼──────────────────┼─────────┼─────────────┼─────────┼────────────┤

│ │Устройство │ │ 0,02 │ 0,01 │ 0,2 │ 0,1 │ 0,3 │ 0,1 │

│ │противопожарных │ │ │ │ │ │ │ │

│ │минерализованных │ │ │ │ │ │ │ │

│ │полос │ │ │ │ │ │ │ │

├────┼──────────────────┼─────┼───────────────┴──────────────────┴─────────┴─────────────┴─────────┴────────────┤

│ 7 │Прочистка и │ км │ │

│ │обновление │ │ │

│ ├──────────────────┤ ├───────────────┬──────────────────┬─────────┬─────────────┬─────────┬────────────┤

│ │ просек │ │ 0,01 │ 0,06 │ 0,02 │ 0,04 │ 0,02 │ 0,04 │

│ ├──────────────────┤ ├───────────────┼──────────────────┼─────────┼─────────────┼─────────┼────────────┤

│ │ противопожарных │ │ 0,04 │ 0,02 │ 0,4 │ 0,2 │ 0,6 │ 0,2 │

│ │ минерализованных│ │ │ │ │ │ │ │

│ │ полос │ │ │ │ │ │ │ │

├────┼──────────────────┼─────┼───────────────┴──────────────────┴─────────┴─────────────┴─────────┴────────────┤

│ 8 │Строительство, │ шт. │ │

│ │реконструкция и │ │ │

│ │эксплуатация: │ │ │

│ ├──────────────────┤ ├───────────────┬──────────────────┬─────────┬─────────────┬─────────┬────────────┤

│ │ пожарных │ │ 0,03 │ не планируется │ 0,03 │ не │ 0,03 │ не │

│ │ наблюдательных │ │ │ │ │ планируется │ │планируется │

│ │ пунктов │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ (вышек, мачт, │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ павильонов и │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ других │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ наблюдательных │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ пунктов) │ │ │ │ │ │ │ │

│ ├──────────────────┤ ├───────────────┴──────────────────┴─────────┴─────────────┴─────────┴────────────┤

│ │ пунктов │ │ по одному на добровольную пожарную дружину │

│ │ сосредоточения │ │ │

│ │ противопожарного│ │ │

│ │ инвентаря │ │ │

├────┼──────────────────┼─────┼───────────────┬──────────────────┬─────────┬─────────────┬─────────┬────────────┤

│ 9 │Устройство │ 1 │ 0,05 │ 0,01 │ 0,05 │ 0,01 │ 0,05 │ 0,01 │

│ │пожарных │КППО │ │ │ │ │ │ │

│ │водоемов │ [<\*>](#P1638) │ │ │ │ │ │ │

│ │ ├─────┼───────────────┴──────────────────┴─────────┴─────────────┴─────────┴────────────┤

│ │ │ 2 │ не планируются │

│ │ │КППО │ │

│ │ ├─────┤ │

│ │ │3 - 5│ │

│ │ │КППО │ │

│ ├──────────────────┼─────┼───────────────┬──────────────────┬─────────┬─────────────┬─────────┬────────────┤

│ │Устройство │ шт. │ 0,05 │ 0,01 │ 0,05 │ 0,01 │ 0,05 │ 0,01 │

│ │подъездов к │ │ │ │ │ │ │ │

│ │источникам │ │ │ │ │ │ │ │

│ │противопожарного │ │ │ │ │ │ │ │

│ │водоснабжения │ │ │ │ │ │ │ │

├────┼──────────────────┼─────┼───────────────┴──────────────────┴─────────┴─────────────┴─────────┴────────────┤

│ 10 │Эксплуатация │ шт. │ по количеству имеющихся │

│ │пожарных │ │ │

│ │водоемов и │ │ │

│ │подъездов к │ │ │

│ │источникам │ │ │

│ │водоснабжения │ │ │

├────┼──────────────────┼─────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│ 11 │Снижение │ га │ в соответствии с лесными планами субъектов Российской Федерации, │

│ │природной │ │ лесохозяйственными регламентами лесничеств, лесопарков и планами тушения лесных │

│ │пожарной │ │ пожаров на территории лесничеств, лесопарков │

│ │опасности лесов │ │ │

│ │путем │ │ │

│ │регулирования │ │ │

│ │породного │ │ │

│ │состава лесных │ │ │

│ │насаждений и │ │ │

│ │проведения │ │ │

│ │санитарно- │ │ │

│ │оздоровительных │ │ │

│ │мероприятий │ │ │

├────┼──────────────────┼─────┼───────────────┬──────────────────┬─────────┬────────────────────────────────────┤

│ 12 │Проведение │ га │ 0,3 │ не планируется │ 0,5 │ не планируется │

│ │профилактического │ │ │ │ │ │

│ │контролируемого │ │ │ │ │ │

│ │противопожарного │ │ │ │ │ │

│ │выжигания │ │ │ │ │ │

│ │хвороста, лесной │ │ │ │ │ │

│ │подстилки, сухой │ │ │ │ │ │

│ │травы и других │ │ │ │ │ │

│ │лесных горючих │ │ │ │ │ │

│ │материалов │ │ │ │ │ │

├────┼──────────────────┼─────┼───────────────┴──────────────────┴─────────┴────────────────────────────────────┤

│ 13 │Проведение работ │ │ не планируется │

│ │по │ │ │

│ │гидромелиорации: │ │ │

│ ├──────────────────┼─────┤ │

│ │строительство │ км │ │

│ │лесоосушительных │ │ │

│ │систем на │ │ │

│ │осушенных землях │ │ │

│ ├──────────────────┤ │ │

│ │строительство │ │ │

│ │дорог на │ │ │

│ │осушенных лесных │ │ │

│ │землях │ │ │

│ ├──────────────────┼─────┤ │

│ │создание шлюзов │ шт. │ │

│ │на осушенной сети │ │ │

├────┼──────────────────┼─────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│ 14 │Создание и │ км │ не планируется │

│ │содержание │ │ │

│ │противопожарных │ │ │

│ │заслонов │ │ │

│ ├──────────────────┤ │ │

│ │шириной 120 - │ │ │

│ │130 м │ │ │

│ ├──────────────────┤ │ │

│ │шириной 30 - 50 м │ │ │

│ ├──────────────────┤ │ │

│ │Устройство │ │ │

│ │лиственных │ │ │

│ │опушек шириной │ │ │

│ │150 - 300 м │ │ │

└────┴──────────────────┴─────┴─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

Часть 3

┌────┬──────────────────┬─────┬─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐

│N N │ Меры │ Ед. │ Наименование лесных районов │

│п/п │ противопожарного │изм. ├──────────────────────────────────┬───────────────────────┬──────────────────────┤

│ │ обустройства │ │ Район степей европейской части │ Район хвойно- │ Средне-таежный район │

│ │ лесов │ │Российской Федерации, Лесостепной │ широколиственных │ европейской части │

│ │ │ │район европейской части Российской│ (смешанных) лесов │ Российской Федерации │

│ │ │ │ Федерации │ европейской части │ │

│ │ │ │ │ Российской Федерации │ │

│ │ │ ├──────────────────────────────────┴───────────────────────┴──────────────────────┤

│ │ │ │ Количество проектируемых мероприятий │

│ │ │ ├───────────────┬──────────────────┬─────────┬─────────────┬─────────┬────────────┤

│ │ │ │ защитные леса │ эксплуатационные │защитные │эксплуатаци- │защитные │эксплуатаци-│

│ │ │ │ │ леса │ леса │онные леса │ леса │онные леса │

├────┼──────────────────┼─────┼───────────────┼──────────────────┼─────────┼─────────────┼─────────┼────────────┤

│ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │ 8 │ 9 │

├────┼──────────────────┼─────┼───────────────┴──────────────────┴─────────┴─────────────┴─────────┴────────────┤

│ 1 │Установка и │ шт. │ │

│ │размещение стендов│ │ │

│ │и других знаков и │ │ │

│ │указателей, │ │ │

│ │содержащих │ │ │

│ │информацию о мерах│ │ │

│ │пожарной │ │ │

│ │безопасности в │ │ │

│ │лесах, в виде: │ │ │

│ ├──────────────────┤ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│ │ стендов │ │ не менее одного на лесничество (участковое лесничество), лесопарк │

│ ├──────────────────┤ ├───────────────┬──────────────────┬─────────┬─────────────┬─────────┬────────────┤

│ │ плакатов │ │ 0,5 │ 0,5 │ 0,1 │ 0,1 │ 0,1 │ 0,1 │

│ ├──────────────────┤ ├───────────────┼──────────────────┼─────────┼─────────────┼─────────┼────────────┤

│ │ объявлений │ │ 0,5 │ 0,5 │ 0,2 │ 0,1 │ 0,12 │ 0,1 │

│ │ (аншлагов) и │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ других знаков │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ и указателей │ │ │ │ │ │ │ │

├────┼──────────────────┼─────┼───────────────┼──────────────────┼─────────┼─────────────┼─────────┼────────────┤

│ 2 │Благоустройство │ шт. │ 2 │ 1 │ 4 │ 1 │ 0,15 │ 0,07 │

│ │зон отдыха │ │ │ │ │ │ │ │

│ │граждан, │ │ │ │ │ │ │ │

│ │пребывающих в │ │ │ │ │ │ │ │

│ │лесах, в │ │ │ │ │ │ │ │

│ │соответствии со │ │ │ │ │ │ │ │

│ │[статьей 11](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=480012&dst=100050) Лесного│ │ │ │ │ │ │ │

│ │кодекса Российской│ │ │ │ │ │ │ │

│ │Федерации │ │ │ │ │ │ │ │

├────┼──────────────────┼─────┼───────────────┼──────────────────┼─────────┼─────────────┼─────────┼────────────┤

│ 3 │Установка и │ шт. │ 1,8 │ 0,1 │ 0,1 │ 0,03 │ 0,05 │ 0,03 │

│ │эксплуатация │ │ │ │ │ │ │ │

│ │шлагбаумов, │ │ │ │ │ │ │ │

│ │устройство │ │ │ │ │ │ │ │

│ │преград, │ │ │ │ │ │ │ │

│ │обеспечивающих │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ограничение │ │ │ │ │ │ │ │

│ │пребывания граждан│ │ │ │ │ │ │ │

│ │в лесах в целях │ │ │ │ │ │ │ │

│ │обеспечения │ │ │ │ │ │ │ │

│ │пожарной │ │ │ │ │ │ │ │

│ │безопасности │ │ │ │ │ │ │ │

├────┼──────────────────┼─────┼───────────────┴──────────────────┴─────────┴─────────────┴─────────┴────────────┤

│ 4 │Лесные дороги, │ км │ │

│ │предназначенные │ │ │

│ │для охраны лесов │ │ │

│ │от пожаров │ │ │

│ ├──────────────────┤ ├───────────────┬──────────────────┬─────────┬─────────────┬─────────┬────────────┤

│ │ строительство │ │ 0,5 │ 0,1 │ 0,5 │ 0,1 │ 0,01 │ 0,007 │

│ ├──────────────────┤ ├───────────────┼──────────────────┼─────────┼─────────────┼─────────┼────────────┤

│ │ реконструкция │ │ 0,6 │ 1,0 │ 1,0 │ 0,2 │ 0,05 │ 0,03 │

│ ├──────────────────┤ ├───────────────┴──────────────────┴─────────┴─────────────┴─────────┴────────────┤

│ │ эксплуатация │ │ суммарная протяженность созданных, реконструируемых и эксплуатируемых │

│ │ │ │ лесных дорог │

├────┼──────────────────┼─────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│ 5 │Строительство, │ шт. │ не менее одной на лесничество, лесопарк, авиаотделение в районах авиационной │

│ │реконструкция и │ │ охраны лесов │

│ │эксплуатация │ │ │

│ │посадочных │ │ │

│ │площадок для │ │ │

│ │самолетов, │ │ │

│ │вертолетов, │ │ │

│ │используемых в │ │ │

│ │целях проведения │ │ │

│ │авиационных работ │ │ │

│ │по охране и защите│ │ │

│ │лесов │ │ │

├────┼──────────────────┼─────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│ 6 │Прокладка │ км │ не планируется │

│ │противопожарных │ │ │

│ │разрывов │ │ │

│ ├──────────────────┤ ├───────────────┬──────────────────┬─────────┬─────────────┬─────────┬────────────┤

│ │Прокладка просек │ │ 3,5 │ 0,5 │ 0,5 │ 0,5 │ 0,2 │ 0,2 │

│ ├──────────────────┤ ├───────────────┼──────────────────┼─────────┼─────────────┼─────────┼────────────┤

│ │Устройство │ │ 4,2 │ 1,0 │ 1,0 │ 0,5 │ 0,21 │ 0,15 │

│ │противопожарных │ │ │ │ │ │ │ │

│ │минерализованных │ │ │ │ │ │ │ │

│ │полос │ │ │ │ │ │ │ │

├────┼──────────────────┼─────┼───────────────┴──────────────────┴─────────┴─────────────┴─────────┴────────────┤

│ 7 │Прочистка и │ км │ │

│ │обновление: │ │ │

│ ├──────────────────┤ ├───────────────┬──────────────────┬─────────┬─────────────┬─────────┬────────────┤

│ │ просек │ │ 1,0 │ 0,1 │ 1,0 │ 1,0 │ 0,4 │ 0,4 │

│ ├──────────────────┤ ├───────────────┼──────────────────┼─────────┼─────────────┼─────────┼────────────┤

│ │ противопожарных │ │ 15,0 │ 6,0 │ 2,0 │ 1,0 │ 0,42 │ 0,3 │

│ │ минерализованных│ │ │ │ │ │ │ │

│ │ полос │ │ │ │ │ │ │ │

├────┼──────────────────┼─────┼───────────────┴──────────────────┴─────────┴─────────────┴─────────┴────────────┤

│ 8 │Строительство, │ шт. │ │

│ │реконструкция и │ │ │

│ │эксплуатация: │ │ │

│ ├──────────────────┤ ├───────────────┬──────────────────┬─────────┬─────────────┬─────────┬────────────┤

│ │ пожарных │ │ 0,1 │ 0,1 │ 0,1 │ 0,1 │ 0,1 │ 0,1 │

│ │ наблюдательных │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ пунктов │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ (вышек, мачт, │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ павильонов и │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ других │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ наблюдательных │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ пунктов) │ │ │ │ │ │ │ │

│ ├──────────────────┤ ├───────────────┴──────────────────┴─────────┴─────────────┴─────────┴────────────┤

│ │ пунктов │ │ по одному на добровольную пожарную дружину │

│ │ сосредоточения │ │ │

│ │ противопожарного│ │ │

│ │ инвентаря │ │ │

├────┼──────────────────┼─────┼───────────────┬──────────────────┬─────────┬─────────────┬─────────┬────────────┤

│ 9 │Устройство │ 1 │ 1,0 │ 1,0 │ 0,2 │ 0,1 │ 0,3 │ 0,2 │

│ │пожарных водоемов:│ КППО│ │ │ │ │ │ │

│ │ ├─────┼───────────────┼──────────────────┼─────────┼─────────────┼─────────┼────────────┤

│ │ │ 2 │ 0,5 │ 0,5 │ 0,02 │ 0,01 │ 0,02 │ 0,01 │

│ │ │ КППО│ │ │ │ │ │ │

│ │ ├─────┼───────────────┼──────────────────┼─────────┴─────────────┼─────────┴────────────┤

│ │ │3 - 5│ 0,3 │ 0,3 │ не планируется │ не планируется │

│ │ │ КППО│ │ │ │ │

│ ├──────────────────┼─────┼───────────────┼──────────────────┼─────────┬─────────────┼─────────┬────────────┤

│ │Устройство │ шт. │ 1,8 │ 1,8 │ 0,22 │ 0,11 │ 0,32 │ 0,21 │

│ │подъездов к │ │ │ │ │ │ │ │

│ │источникам │ │ │ │ │ │ │ │

│ │противопожарного │ │ │ │ │ │ │ │

│ │водоснабжения │ │ │ │ │ │ │ │

├────┼──────────────────┼─────┼───────────────┴──────────────────┴─────────┴─────────────┴─────────┴────────────┤

│ 10 │Эксплуатация │ шт. │ по количеству имеющихся │

│ │пожарных водоемов │ │ │

│ │и подъездов к │ │ │

│ │источникам │ │ │

│ │водоснабжения │ │ │

├────┼──────────────────┼─────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│ 11 │Снижение природной│ га │ в соответствии с лесными планами субъектов Российской Федерации, │

│ │пожарной опасности│ │ лесохозяйственными регламентами лесничеств, лесопарков и планами тушения лесных │

│ │лесов путем │ │ пожаров на территории лесничеств, лесопарков │

│ │регулирования │ │ │

│ │породного состава │ │ │

│ │лесных насаждений │ │ │

│ │и проведения │ │ │

│ │санитарно- │ │ │

│ │оздоровительных │ │ │

│ │мероприятий │ │ │

├────┼──────────────────┼─────┼───────────────┬──────────────────┬─────────┬─────────────┬─────────┬────────────┤

│ 12 │Проведение │ га │ 4,0 │ 2,0 │ 0,15 │ 0,55 │ 0,10 │ не │

│ │профилактического │ │ │ │ │ │ │планируется │

│ │контролируемого │ │ │ │ │ │ │ │

│ │противопожарного │ │ │ │ │ │ │ │

│ │выжигания │ │ │ │ │ │ │ │

│ │хвороста, лесной │ │ │ │ │ │ │ │

│ │подстилки, сухой │ │ │ │ │ │ │ │

│ │травы и других │ │ │ │ │ │ │ │

│ │лесных горючих │ │ │ │ │ │ │ │

│ │материалов │ │ │ │ │ │ │ │

├────┼──────────────────┼─────┼───────────────┴──────────────────┴─────────┴─────────────┴─────────┴────────────┤

│ 13 │Проведение работ │ │ │

│ │по │ │ │

│ │гидромелиорации: │ │ │

│ ├──────────────────┼─────┼───────────────┬──────────────────┬─────────┬─────────────┬──────────────────────┤

│ │ строительство │ км │ 0,01 │ 0,01 │ 0,001 │ 0,001 │ не планируется │

│ │ лесоосушительных│ │ │ │ │ │ │

│ │ систем на │ │ │ │ │ │ │

│ │ осушенных землях│ │ │ │ │ │ │

├────┼──────────────────┤ ├───────────────┼──────────────────┼─────────┼─────────────┤ │

│ │ строительство │ │ 0,02 │ 0,01 │ 0,03 │ 0,01 │ │

│ │ дорог на │ │ │ │ │ │ │

│ │ осушенных │ │ │ │ │ │ │

│ │ лесных землях │ │ │ │ │ │ │

│ ├──────────────────┼─────┼───────────────┴──────────────────┴─────────┴─────────────┴──────────────────────┤

│ │ создание шлюзов │ шт. │ по необходимости │

│ │ на осушенной │ │ │

│ │ сети │ │ │

├────┼──────────────────┼─────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│ 14 │Создание и │ км │ │

│ │содержание │ │ │

│ │противопожарных │ │ │

│ │заслонов │ │ │

│ ├──────────────────┤ ├───────────────┬──────────────────┬─────────┬─────────────┬─────────┬────────────┤

│ │ шириной 120 - │ │ 0,01 │ 0,01 │ 0,01 │ 0,01 │ 0,01 │ 0,01 │

│ │ 130 м │ │ │ │ │ │ │ │

│ ├──────────────────┤ ├───────────────┼──────────────────┼─────────┼─────────────┼─────────┼────────────┤

│ │ шириной 30 - 50 │ │ 0,01 │ 0,01 │ 0,02 │ 0,02 │ 0,015 │ 0,015 │

│ │ м │ │ │ │ │ │ │ │

│ ├──────────────────┤ ├───────────────┼──────────────────┼─────────┼─────────────┼─────────┼────────────┤

│ │Устройство │ │ 0,2 │ 0,2 │ 0,01 │ 0,01 │ 0,01 │ 0,01 │

│ │лиственных опушек │ │ │ │ │ │ │ │

│ │шириной 150 - │ │ │ │ │ │ │ │

│ │300 м │ │ │ │ │ │ │ │

└────┴──────────────────┴─────┴───────────────┴──────────────────┴─────────┴─────────────┴─────────┴────────────┘

Часть 4

┌────┬──────────────────┬─────┬─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐

│N N │ Меры │ Ед. │ Наименование лесных районов │

│п/п │ противопожарного │изм. ├──────────────────────────────────┬───────────────────────┬──────────────────────┤

│ │ обустройства │ │Дальневосточный район притундровых│ Приамурско-Приморский │ Дальневосточный │

│ │ лесов │ │ лесов и редкостной тайги, │хвойно-широколиственный│ таежный район │

│ │ │ │ Восточно-Сибирский район │ район │ │

│ │ │ │притундровых лесов и редкостойной │ │ │

│ │ │ │ тайги │ │ │

│ │ │ ├──────────────────────────────────┴───────────────────────┴──────────────────────┤

│ │ │ │ Количество проектируемых мероприятий │

│ │ │ ├───────────────┬──────────────────┬─────────┬─────────────┬─────────┬────────────┤

│ │ │ │ защитные леса │ эксплуатационные │защитные │эксплуатаци- │защитные │эксплуатаци-│

│ │ │ │ │ леса │ леса │онные леса │ леса │онные леса │

├────┼──────────────────┼─────┼───────────────┼──────────────────┼─────────┼─────────────┼─────────┼────────────┤

│ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │ 8 │ 9 │

├────┼──────────────────┼─────┼───────────────┴──────────────────┴─────────┴─────────────┴─────────┴────────────┤

│ 1 │Установка и │ шт. │ │

│ │размещение │ │ │

│ │стендов и других │ │ │

│ │знаков и │ │ │

│ │указателей, │ │ │

│ │содержащих │ │ │

│ │информацию о │ │ │

│ │мерах пожарной │ │ │

│ │безопасности в │ │ │

│ │лесах, в виде: │ │ │

│ ├──────────────────┤ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│ │ стендов │ │ не менее одного на лесничество (участковое лесничество), лесопарк │

│ ├──────────────────┤ ├───────────────┬──────────────────┬─────────┬─────────────┬─────────┬────────────┤

│ │ плакатов │ │ 0,1 │ 0,01 │ 0,05 │ 0,01 │ 0,03 │ 0,006 │

│ ├──────────────────┤ ├───────────────┼──────────────────┼─────────┼─────────────┼─────────┼────────────┤

│ │ объявлений │ │ 0,2 │ 0,02 │ 0,08 │ 0,03 │ 0,05 │ 0,02 │

│ │ (аншлагов) и │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ других знаков и │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ указателей │ │ │ │ │ │ │ │

├────┼──────────────────┼─────┼───────────────┼──────────────────┼─────────┼─────────────┼─────────┼────────────┤

│ 2 │Благоустройство │ шт. │ 0,06 │ 0,01 │ 0,06 │ 0,04 │ 0,16 │ 0,08 │

│ │зон отдыха │ │ │ │ │ │ │ │

│ │граждан, │ │ │ │ │ │ │ │

│ │пребывающих в │ │ │ │ │ │ │ │

│ │лесах, в │ │ │ │ │ │ │ │

│ │соответствии со │ │ │ │ │ │ │ │

│ │[статьей 11](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=480012&dst=100050) │ │ │ │ │ │ │ │

│ │Лесного кодекса │ │ │ │ │ │ │ │

│ │Российской │ │ │ │ │ │ │ │

│ │Федерации │ │ │ │ │ │ │ │

├────┼──────────────────┼─────┼───────────────┼──────────────────┼─────────┼─────────────┼─────────┼────────────┤

│ 3 │Установка и │ шт. │ 0,02 │ 0,001 │ 0,01 │ 0,03 │ 0,504 │ 0,502 │

│ │эксплуатация │ │ │ │ │ │ │ │

│ │шлагбаумов, │ │ │ │ │ │ │ │

│ │устройство │ │ │ │ │ │ │ │

│ │преград, │ │ │ │ │ │ │ │

│ │обеспечивающих │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ограничение │ │ │ │ │ │ │ │

│ │пребывания │ │ │ │ │ │ │ │

│ │граждан в лесах в │ │ │ │ │ │ │ │

│ │целях обеспечения │ │ │ │ │ │ │ │

│ │пожарной │ │ │ │ │ │ │ │

│ │безопасности │ │ │ │ │ │ │ │

├────┼──────────────────┼─────┼───────────────┴──────────────────┴─────────┴─────────────┴─────────┴────────────┤

│ 4 │Лесные дороги, │ км │ │

│ │предназначенные │ │ │

│ │для охраны лесов │ │ │

│ │от пожаров │ │ │

│ ├──────────────────┤ ├───────────────┬──────────────────┬─────────┬─────────────┬─────────┬────────────┤

│ │ строительство │ │ 0,02 │ 0,001 │ 0,05 │ 0,05 │ 0,06 │ 0,04 │

│ ├──────────────────┤ ├───────────────┼──────────────────┼─────────┼─────────────┼─────────┼────────────┤

│ │ реконструкция │ │ 0,01 │ 0,001 │ 0,1 │ 0,1 │ 0,11 │ 0,08 │

│ ├──────────────────┤ ├───────────────┴──────────────────┴─────────┴─────────────┴─────────┴────────────┤

│ │ эксплуатация │ │ Суммарная протяженность созданных, реконструируемых и эксплуатируемых лесных │

│ │ │ │ дорог │

├────┼──────────────────┼─────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│ 5 │Строительство, │ шт. │ не менее одной на лесничество, лесопарк (авиаотделение) в районах авиационной │

│ │реконструкция и │ │ охраны лесов │

│ │эксплуатация │ │ │

│ │посадочных │ │ │

│ │площадок для │ │ │

│ │самолетов, │ │ │

│ │вертолетов, │ │ │

│ │используемых в │ │ │

│ │целях проведения │ │ │

│ │авиационных работ │ │ │

│ │по охране и │ │ │

│ │защите лесов │ │ │

├────┼──────────────────┼─────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│ 6 │Прокладка │ км │ не планируется │

│ │противопожарных │ │ │

│ │разрывов │ │ │

│ ├──────────────────┤ ├───────────────┬──────────────────┬───────────────────────┬──────────────────────┤

│ │Прокладка просек │ │ 0,01 │ не планируется │ не планируется │ не планируется │

│ ├──────────────────┤ ├───────────────┼──────────────────┼─────────┬─────────────┼─────────┬────────────┤

│ │Устройство │ │ 0,02 │ 0,001 │ 0,14 │ 0,13 │ 0,905 │ 0,635 │

│ │противопожарных │ │ │ │ │ │ │ │

│ │минерализованных │ │ │ │ │ │ │ │

│ │полос │ │ │ │ │ │ │ │

├────┼──────────────────┼─────┼───────────────┴──────────────────┴─────────┴─────────────┴─────────┴────────────┤

│ 7 │Прочистка и │ км │ │

│ │обновление: │ │ │

│ ├──────────────────┤ ├───────────────┬──────────────────┬───────────────────────┬──────────────────────┤

│ │ просек │ │ 0,02 │ не планируется │ не планируется │ не планируется │

│ ├──────────────────┤ ├───────────────┼──────────────────┼─────────┬─────────────┼─────────┬────────────┤

│ │ противопожарных │ │ 0,04 │ 0,002 │ 1,8 │ 1,4 │ 1,655 │ 0,945 │

│ │ минерализованных│ │ │ │ │ │ │ │

│ │ полос │ │ │ │ │ │ │ │

├────┼──────────────────┼─────┼───────────────┴──────────────────┴─────────┴─────────────┴─────────┴────────────┤

│ 8 │Строительство, │ шт. │ │

│ │реконструкция и │ │ │

│ │эксплуатация: │ │ │

│ ├──────────────────┼─────┼───────────────┬──────────────────┬─────────┬─────────────┬─────────┬────────────┤

│ │ пожарных │ шт. │ 0,005 │ не планируется │ 0,01 │ 0,008 │ 0,105 │ 0,0525 │

│ │ наблюдательных │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ пунктов (вышек, │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ мачт, │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ павильонов и │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ других │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ наблюдательных │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ пунктов) │ │ │ │ │ │ │ │

│ ├──────────────────┼─────┼───────────────┴──────────────────┴─────────┴─────────────┴─────────┴────────────┤

│ │ пунктов │ шт. │ по одному на добровольную пожарную дружину │

│ │ сосредоточения │ │ │

│ │ противопожарного│ │ │

│ │ инвентаря │ │ │

├────┼──────────────────┼─────┼───────────────┬──────────────────┬─────────┬─────────────┬─────────┬────────────┤

│ 9 │Устройство │ 1 │ 0,05 │ 0,01 │ 0,05 │ 0,01 │ 0,05 │ 0,01 │

│ │пожарных водоемов │КППО │ │ │ │ │ │ │

│ │ │ [<\*>](#P1638) │ │ │ │ │ │ │

│ │ ├─────┼───────────────┴──────────────────┴─────────┴─────────────┴─────────┴────────────┤

│ │ │ 2 │ не планируются │

│ │ │КППО │ │

│ │ ├─────┤ │

│ │ │3 - 5│ │

│ │ │КППО │ │

│ ├──────────────────┼─────┼───────────────┬──────────────────┬─────────┬─────────────┬─────────┬────────────┤

│ │Устройство │ шт. │ 0,05 │ 0,01 │ 0,05 │ 0,01 │ 0,05 │ 0,01 │

│ │подъездов к │ │ │ │ │ │ │ │

│ │источникам │ │ │ │ │ │ │ │

│ │противопожарного │ │ │ │ │ │ │ │

│ │водоснабжения │ │ │ │ │ │ │ │

├────┼──────────────────┼─────┼───────────────┴──────────────────┴─────────┴─────────────┴─────────┴────────────┤

│ 10 │Эксплуатация │ шт. │ по количеству имеющихся │

│ │пожарных водоемов │ │ │

│ │и подъездов к │ │ │

│ │источникам │ │ │

│ │водоснабжения │ │ │

├────┼──────────────────┼─────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│ 11 │Снижение │ га │ в соответствии с лесными планами субъектов Российской Федерации, │

│ │природной │ │ лесохозяйственными регламентами лесничеств, лесопарков и планами тушения │

│ │пожарной │ │ лесных пожаров на территории лесничеств, лесопарков │

│ │опасности лесов │ │ │

│ │путем │ │ │

│ │регулирования │ │ │

│ │породного состава │ │ │

│ │лесных насаждений │ │ │

│ │и проведения │ │ │

│ │санитарно- │ │ │

│ │оздоровительных │ │ │

│ │мероприятий │ │ │

├────┼──────────────────┼─────┼───────────────┬──────────────────┬─────────┬─────────────┬─────────┬────────────┤

│ 12 │Проведение │ га │ 0,3 │ 0,01 │ 7,84 │ 10,50 │ 9,35 │ 8,9 │

│ │профилактического │ │ │ │ │ │ │ │

│ │контролируемого │ │ │ │ │ │ │ │

│ │противопожарного │ │ │ │ │ │ │ │

│ │выжигания │ │ │ │ │ │ │ │

│ │хвороста, лесной │ │ │ │ │ │ │ │

│ │подстилки, сухой │ │ │ │ │ │ │ │

│ │травы и других │ │ │ │ │ │ │ │

│ │лесных горючих │ │ │ │ │ │ │ │

│ │материалов │ │ │ │ │ │ │ │

├────┼──────────────────┼─────┼───────────────┴──────────────────┴─────────┴─────────────┴─────────┴────────────┤

│ 13 │Проведение работ │ │ не планируется │

│ │по │ │ │

│ │гидромелиорации: │ │ │

│ ├──────────────────┼─────┤ │

│ │строительство │ км │ │

│ │лесоосушительных │ │ │

│ │систем на │ │ │

│ │осушенных землях │ │ │

│ ├──────────────────┤ │ │

│ │строительство │ │ │

│ │дорог на │ │ │

│ │осушенных лесных │ │ │

│ │землях │ │ │

│ ├──────────────────┼─────┤ │

│ │создание шлюзов │ шт. │ │

│ │на осушенной сети │ │ │

├────┼──────────────────┼─────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│ 14 │Создание и │ км │ не планируется │

│ │содержание │ │ │

│ │противопожарных │ │ │

│ │заслонов │ │ │

│ ├──────────────────┤ │ │

│ │шириной 120 - 130 │ │ │

│ │м │ │ │

│ ├──────────────────┤ │ │

│ │шириной 30 - 50 м │ │ │

│ ├──────────────────┤ │ │

│ │Устройство │ │ │

│ │лиственных опушек │ │ │

│ │шириной 150 - 300 │ │ │

│ │м │ │ │

└────┴──────────────────┴─────┴─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

Часть 5

┌────┬──────────────────┬─────┬─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐

│N N │ Меры │ Ед. │ Наименование лесных районов │

│п/п │ противопожарного │изм. ├──────────────────────────────────┬───────────────────────┬──────────────────────┤

│ │ обустройства │ │ Алтае-Саянский горно-лесостепной │ Среднесибирский │ Среднесибирский │

│ │ лесов │ │ район │ плоскогорный таежный │подтаежно-лесостепной │

│ │ │ │ │ район, Приангарский │ район │

│ │ │ │ │ таежный район, │ │

│ │ │ │ │ Восточно-Сибирский │ │

│ │ │ │ │ таежный мерзлотный │ │

│ │ │ │ │ район, Алтае-Саянский │ │

│ │ │ │ │ горно-таежный район │ │

│ │ │ ├──────────────────────────────────┴───────────────────────┴──────────────────────┤

│ │ │ │ Количество проектируемых мероприятий │

│ │ │ ├───────────────┬──────────────────┬─────────┬─────────────┬─────────┬────────────┤

│ │ │ │ защитные леса │ эксплуатационные │защитные │эксплуатаци- │защитные │эксплуатаци-│

│ │ │ │ │ леса │ леса │онные леса │ леса │онные леса │

├────┼──────────────────┼─────┼───────────────┼──────────────────┼─────────┼─────────────┼─────────┼────────────┤

│ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │ 8 │ 9 │

├────┼──────────────────┼─────┼───────────────┴──────────────────┴─────────┴─────────────┴─────────┴────────────┤

│ 1 │Установка и │ шт. │ │

│ │размещение стендов│ │ │

│ │и других знаков и │ │ │

│ │указателей, │ │ │

│ │содержащих │ │ │

│ │информацию о мерах│ │ │

│ │пожарной │ │ │

│ │безопасности в │ │ │

│ │лесах, в виде: │ │ │

│ ├──────────────────┤ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│ │ стендов │ │ не менее одного на лесничество (участковое лесничество), лесопарк │

│ ├──────────────────┤ ├───────────────┬──────────────────┬─────────┬─────────────┬─────────┬────────────┤

│ │ плакатов │ │ 0,05 │ 0,05 │ 0,05 │ 0,05 │ 0,05 │ 0,05 │

│ ├──────────────────┤ ├───────────────┼──────────────────┼─────────┼─────────────┼─────────┼────────────┤

│ │ объявлений │ │ 0,8 │ 0,4 │ 0,1 │ 0,1 │ 0,8 │ 0,4 │

│ │ (аншлагов) и │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ других знаков и │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ указателей │ │ │ │ │ │ │ │

├────┼──────────────────┼─────┼───────────────┼──────────────────┼─────────┼─────────────┼─────────┼────────────┤

│ 2 │Благоустройство │ шт. │ 0,005 │ 0,005 │ 0,002 │ 0,002 │ 0,002 │ 0,002 │

│ │зон отдыха │ │ │ │ │ │ │ │

│ │граждан, │ │ │ │ │ │ │ │

│ │пребывающих в │ │ │ │ │ │ │ │

│ │лесах, в │ │ │ │ │ │ │ │

│ │соответствии со │ │ │ │ │ │ │ │

│ │[статьей 11](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=480012&dst=100050) Лесного│ │ │ │ │ │ │ │

│ │кодекса Российской│ │ │ │ │ │ │ │

│ │Федерации │ │ │ │ │ │ │ │

├────┼──────────────────┼─────┼───────────────┴──────────────────┼─────────┼─────────────┼─────────┼────────────┤

│ 3 │Установка и │ шт. │ не планируется │ 0,002 │ 0,002 │ 0,002 │ 0,002 │

│ │эксплуатация │ │ │ │ │ │ │

│ │шлагбаумов, │ │ │ │ │ │ │

│ │устройство │ │ │ │ │ │ │

│ │преград, │ │ │ │ │ │ │

│ │обеспечивающих │ │ │ │ │ │ │

│ │ограничение │ │ │ │ │ │ │

│ │пребывания граждан│ │ │ │ │ │ │

│ │в лесах в целях │ │ │ │ │ │ │

│ │обеспечения │ │ │ │ │ │ │

│ │пожарной │ │ │ │ │ │ │

│ │безопасности │ │ │ │ │ │ │

├────┼──────────────────┼─────┼──────────────────────────────────┴─────────┴─────────────┴─────────┴────────────┤

│ 4 │Лесные дороги, │ │ │

│ │предназначенные │ │ │

│ │для охраны лесов │ │ │

│ │от пожаров: │ │ │

│ ├──────────────────┼─────┼───────────────┬──────────────────┬─────────┬─────────────┬─────────┬────────────┤

│ │ строительство │ км │ 0,018 │ 0,012 │ 0,02 │ 0,02 │ 0,02 │ 0,02 │

│ ├──────────────────┼─────┼───────────────┼──────────────────┼─────────┼─────────────┼─────────┼────────────┤

│ │ реконструкция │ км │ 0,024 │ 0,016 │ 0,04 │ 0,04 │ 0,04 │ 0,04 │

│ ├──────────────────┼─────┼───────────────┴──────────────────┴─────────┴─────────────┴─────────┴────────────┤

│ │ эксплуатация │ км │ суммарная протяженность созданных, реконструируемых и эксплуатируемых │

│ │ │ │ лесных дорог │

├────┼──────────────────┼─────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│ 5 │Строительство, │ шт. │ не менее одной на лесничество, лесопарк, авиаотделение в районах авиационной │

│ │реконструкция и │ │ охраны лесов │

│ │эксплуатация │ │ │

│ │посадочных │ │ │

│ │площадок для │ │ │

│ │самолетов, │ │ │

│ │вертолетов, │ │ │

│ │используемых в │ │ │

│ │целях проведения │ │ │

│ │авиационных работ │ │ │

│ │по охране и защите│ │ │

│ │лесов │ │ │

├────┼──────────────────┼─────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│ 6 │Прокладка │ км │ не планируется │

│ │противопожарных │ │ │

│ │разрывов │ │ │

│ ├──────────────────┤ ├──────────────────────────────────┬─────────┬─────────────┬─────────┬────────────┤

│ │Прокладка просек │ │ не планируется │ 0,03 │ 0,03 │ 0,03 │ 0,03 │

│ ├──────────────────┤ ├───────────────┬──────────────────┼─────────┼─────────────┼─────────┼────────────┤

│ │Устройство │ │ 0,35 │ 0,15 │ 0,03 │ 0,03 │ 0,03 │ 0,03 │

│ │противопожарных │ │ │ │ │ │ │ │

│ │минерализованных │ │ │ │ │ │ │ │

│ │полос │ │ │ │ │ │ │ │

├────┼──────────────────┼─────┼───────────────┴──────────────────┴─────────┴─────────────┴─────────┴────────────┤

│ 7 │Прочистка и │ │ │

│ │обновление: │ │ │

│ ├──────────────────┼─────┼──────────────────────────────────┬─────────┬─────────────┬─────────┬────────────┤

│ │ просек │ км │ не планируется │ 0,03 │ 0,03 │ 0,06 │ 0,06 │

│ ├──────────────────┤ ├───────────────┬──────────────────┼─────────┼─────────────┼─────────┼────────────┤

│ │ противопожарных │ │ 0,7 │ 0,3 │ 0,03 │ 0,03 │ 0,06 │ 0,06 │

│ │ минерализованных│ │ │ │ │ │ │ │

│ │ полос │ │ │ │ │ │ │ │

├────┼──────────────────┼─────┼───────────────┴──────────────────┴─────────┴─────────────┴─────────┴────────────┤

│ 8 │ Строительство, │ шт. │ │

│ │реконструкция и │ │ │

│ │эксплуатация: │ │ │

│ ├──────────────────┤ ├───────────────┬──────────────────┬─────────┬─────────────┬─────────┬────────────┤

│ │ пожарных │ │ 0,02 │ 0,02 │ 0,03 │ 0,03 │ 0,02 │ 0,02 │

│ │ наблюдательных │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ пунктов (вышек, │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ мачт, │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ павильонов, и │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ других │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ наблюдательных │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ пунктов) │ │ │ │ │ │ │ │

│ ├──────────────────┤ ├───────────────┴──────────────────┴─────────┴─────────────┴─────────┴────────────┤

│ │ пунктов │ │ по одному на добровольную пожарную дружину │

│ │ сосредоточения │ │ │

│ │ противопожарного│ │ │

│ │ инвентаря │ │ │

├────┼──────────────────┼─────┼───────────────┬──────────────────┬─────────┬─────────────┬─────────┬────────────┤

│ 9 │ Устройство │ 1 │ 0,02 │ 0,02 │ 0,02 │ 0,02 │ 0,02 │ 0,02 │

│ │пожарных водоемов │КППО │ │ │ │ │ │ │

│ │ ├─────┼───────────────┼──────────────────┼─────────┼─────────────┼─────────┼────────────┤

│ │ │ 2 │ 0,005 │ 0,005 │ 0,005 │ 0,005 │ 0,005 │ 0,005 │

│ │ │КППО │ │ │ │ │ │ │

│ │ ├─────┼───────────────┼──────────────────┼─────────┼─────────────┼─────────┼────────────┤

│ │ │3 - 5│ 0,001 │ 0,001 │ 0,002 │ 0,002 │ 0,001 │ 0,001 │

│ │ │КППО │ │ │ │ │ │ │

│ ├──────────────────┼─────┼───────────────┼──────────────────┼─────────┼─────────────┼─────────┼────────────┤

│ │Устройство │ шт. │ 0,026 │ 0,026 │ 0,027 │ 0,027 │ 0,026 │ 0,026 │

│ │подъездов к │ │ │ │ │ │ │ │

│ │источникам │ │ │ │ │ │ │ │

│ │противопожарного │ │ │ │ │ │ │ │

│ │водоснабжения │ │ │ │ │ │ │ │

├────┼──────────────────┼─────┼───────────────┴──────────────────┴─────────┴─────────────┴─────────┴────────────┤

│ 10 │Эксплуатация │ шт. │ по количеству имеющихся │

│ │пожарных водоемов │ │ │

│ │и подъездов к │ │ │

│ │источникам │ │ │

│ │водоснабжения │ │ │

├────┼──────────────────┼─────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│ 11 │ Снижение │ га │ в соответствии с лесными планами субъектов Российской Федерации, │

│ │природной пожарной│ │ лесохозяйственными регламентами лесничеств, лесопарков и планами тушения │

│ │опасности лесов │ │ лесных пожаров на территории лесничеств, лесопарков │

│ │путем │ │ │

│ │регулирования │ │ │

│ │породного состава │ │ │

│ │лесных насаждений │ │ │

│ │и проведения │ │ │

│ │санитарно- │ │ │

│ │оздоровительных │ │ │

│ │мероприятий │ │ │

├────┼──────────────────┼─────┼───────────────┬──────────────────┬───────────────────────┬─────────┬────────────┤

│ 12 │ Проведение │ га │ 2,0 │ 1,3 │ не планируется │ 0,5 │ 0,5 │

│ │профилактического │ │ │ │ │ │ │

│ │контролируемого │ │ │ │ │ │ │

│ │противопожарного │ │ │ │ │ │ │

│ │выжигания │ │ │ │ │ │ │

│ │хвороста, лесной │ │ │ │ │ │ │

│ │подстилки, сухой │ │ │ │ │ │ │

│ │травы и других │ │ │ │ │ │ │

│ │лесных горючих │ │ │ │ │ │ │

│ │материалов │ │ │ │ │ │ │

├────┼──────────────────┼─────┼───────────────┴──────────────────┴───────────────────────┴─────────┴────────────┤

│ 13 │Проведение работ │ │ не планируется │

│ │по │ │ │

│ │гидромелиорации: │ │ │

│ ├──────────────────┼─────┤ │

│ │ строительство │ км │ │

│ │лесоосушительных │ │ │

│ │систем на │ │ │

│ │осушенных землях │ │ │

│ ├──────────────────┤ │ │

│ │ строительство │ │ │

│ │дорог на осушенных│ │ │

│ │лесных землях │ │ │

│ ├──────────────────┼─────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│ │ создание шлюзов │ шт. │ │

│ │на осушенной сети │ │ │

├────┼──────────────────┼─────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│ 14 │ Создание и │ км │ │

│ │содержание │ │ │

│ │противопожарных │ │ │

│ │заслонов: │ │ │

│ ├──────────────────┤ ├───────────────┬──────────────────┬───────────────────────┬─────────┬────────────┤

│ │ шириной 120 - │ │ 0,03 │ 0,03 │ не планируется │ 0,03 │ 0,03 │

│ │ 320 м │ │ │ │ │ │ │

│ ├──────────────────┤ ├───────────────┼──────────────────┤ ├─────────┼────────────┤

│ │ шириной 30 - 50 │ │ 0,03 │ 0,03 │ │ 0,03 │ 0,03 │

│ │ м │ │ │ │ │ │ │

│ ├──────────────────┤ ├───────────────┼──────────────────┤ ├─────────┼────────────┤

│ │Устройство │ │ 0,03 │ 0,03 │ │ 0,03 │ 0,03 │

│ │лиственных опушек │ │ │ │ │ │ │

│ │шириной 150 - 300 │ │ │ │ │ │ │

│ │м │ │ │ │ │ │ │

└────┴──────────────────┴─────┴───────────────┴──────────────────┴───────────────────────┴─────────┴────────────┘

Часть 6

┌────┬──────────────────┬─────┬─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐

│N N │ Меры │ Ед. │ Наименование лесных районов │

│п/п │ противопожарного │изм. ├──────────────────────────────────┬───────────────────────┬──────────────────────┤

│ │ обустройства │ │ Байкальский горный лесной район │ Забайкальский горный │ Дальневосточный │

│ │ лесов │ │ │ лесной район, │ лесостепной район │

│ │ │ │ │ Забайкальский │ │

│ │ │ │ │ лесостепной район и │ │

│ │ │ │ │ Забайкальский горно- │ │

│ │ │ │ │ мерзлотный район │ │

│ │ │ ├──────────────────────────────────┴───────────────────────┴──────────────────────┤

│ │ │ │ Количество проектируемых мероприятий │

│ │ │ ├───────────────┬──────────────────┬─────────┬─────────────┬─────────┬────────────┤

│ │ │ │ защитные леса │ эксплуатационные │защитные │эксплуатаци- │защитные │эксплуатаци-│

│ │ │ │ │ леса │ леса │онные леса │ леса │онные леса │

├────┼──────────────────┼─────┼───────────────┼──────────────────┼─────────┼─────────────┼─────────┼────────────┤

│ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │ 8 │ 9 │

├────┼──────────────────┼─────┼───────────────┴──────────────────┴─────────┴─────────────┴─────────┴────────────┤

│ 1 │Установка и │ шт. │ │

│ │размещение стендов│ │ │

│ │и других знаков и │ │ │

│ │указателей, │ │ │

│ │содержащих │ │ │

│ │информацию о мерах│ │ │

│ │пожарной │ │ │

│ │безопасности в │ │ │

│ │лесах, в виде: │ │ │

│ ├──────────────────┤ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│ │ стендов │ │ не менее одного на лесничество (участковое лесничество), лесопарк │

│ ├──────────────────┤ ├───────────────┬──────────────────┬─────────┬─────────────┬─────────┬────────────┤

│ │ плакатов │ │ 0,54 │ 0,23 │ 0,03 │ 0,01 │ 0,5 │ 0,3 │

│ ├──────────────────┤ ├───────────────┼──────────────────┼─────────┼─────────────┼─────────┼────────────┤

│ │ объявлений │ │ 0,97 │ 0,415 │ 0,377 │ 0,184 │ 0,3 │ 0,1 │

│ │ (аншлагов) и │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ других знаков и │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ указателей │ │ │ │ │ │ │ │

├────┼──────────────────┼─────┼───────────────┼──────────────────┼─────────┼─────────────┼─────────┼────────────┤

│ 2 │Благоустройство │ шт. │ 0,21 │ 0,09 │ 0,092 │ 0,032 │ 0,3 │ 0,15 │

│ │зон отдыха │ │ │ │ │ │ │ │

│ │граждан, │ │ │ │ │ │ │ │

│ │пребывающих в │ │ │ │ │ │ │ │

│ │лесах в │ │ │ │ │ │ │ │

│ │соответствии со │ │ │ │ │ │ │ │

│ │[статьей 11](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=480012&dst=100050) Лесного│ │ │ │ │ │ │ │

│ │кодекса Российской│ │ │ │ │ │ │ │

│ │Федерации │ │ │ │ │ │ │ │

├────┼──────────────────┼─────┼───────────────┼──────────────────┼─────────┼─────────────┼─────────┼────────────┤

│ 3 │Установка и │ шт. │ 0 │ 0 │ 0,031 │ 0,014 │ 1 │ 1 │

│ │эксплуатация │ │ │ │ │ │ │ │

│ │шлагбаумов, │ │ │ │ │ │ │ │

│ │устройство │ │ │ │ │ │ │ │

│ │преград, │ │ │ │ │ │ │ │

│ │обеспечивающих │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ограничение │ │ │ │ │ │ │ │

│ │пребывания граждан│ │ │ │ │ │ │ │

│ │в лесах в целях │ │ │ │ │ │ │ │

│ │обеспечения │ │ │ │ │ │ │ │

│ │пожарной │ │ │ │ │ │ │ │

│ │безопасности │ │ │ │ │ │ │ │

├────┼──────────────────┼─────┼───────────────┴──────────────────┴─────────┴─────────────┴─────────┴────────────┤

│ 4 │Лесные дороги, │ км │ │

│ │предназначенные │ │ │

│ │для охраны лесов │ │ │

│ │от пожаров: │ │ │

│ ├──────────────────┤ ├───────────────┬──────────────────┬─────────┬─────────────┬─────────┬────────────┤

│ │ строительство │ │ 0,005 │ 0,001 │не плани-│ 0,029 │ 0,1 │ 0,08 │

│ ├──────────────────┤ ├───────────────┼──────────────────┤руется ├─────────────┼─────────┼────────────┤

│ │ реконструкция │ │ 0,03 │ 0,001 │ │ 0,079 │ 0,2 │ 0,16 │

│ ├──────────────────┤ ├───────────────┴──────────────────┴─────────┴─────────────┴─────────┴────────────┤

│ │ эксплуатация │ │ суммарная протяженность созданных, реконструируемых и эксплуатируемых │

│ │ │ │ лесных дорог │

├────┼──────────────────┼─────┼──────────────────────────────────┬──────────────────────────────────────────────┤

│ 5 │Строительство, │ шт. │ не планируется │ не менее одной на лесничество, лесопарк, │

│ │реконструкция и │ │ │ авиаотделение в районах авиационной охраны │

│ │эксплуатация │ │ │ лесов │

│ │посадочных │ │ │ │

│ │площадок для │ │ │ │

│ │самолетов, │ │ │ │

│ │вертолетов, │ │ │ │

│ │используемых в │ │ │ │

│ │целях проведения │ │ │ │

│ │авиационных работ │ │ │ │

│ │по охране и защите│ │ │ │

│ │лесов │ │ │ │

├────┼──────────────────┼─────┼──────────────────────────────────┴──────────────────────────────────────────────┤

│ 6 │Прокладка │ км │ не планируется │

│ │противопожарных │ │ │

│ │разрывов │ │ │

│ ├──────────────────┤ ├───────────────┬──────────────────┬───────────────────────┬─────────┬────────────┤

│ │Прокладка просек │ │ 0,002 │ не планируется │ не планируется │ 0,001 │ 0,001 │

│ ├──────────────────┤ ├───────────────┼──────────────────┼─────────┬─────────────┼─────────┼────────────┤

│ │Устройство │ │ 0,091 │ 0,039 │ 0,435 │ 0,613 │ 1,1 │ 1,0 │

│ │противопожарных │ │ │ │ │ │ │ │

│ │минерализованных │ │ │ │ │ │ │ │

│ │полос │ │ │ │ │ │ │ │

├────┼──────────────────┼─────┼───────────────┴──────────────────┴─────────┴─────────────┴─────────┴────────────┤

│ 7 │Прочистка и │ км │ │

│ │обновление: │ │ │

│ ├──────────────────┤ ├───────────────┬──────────────────┬─────────┬─────────────┬─────────┬────────────┤

│ │ просек │ │ 0,161 │ 0,069 │ 1,842 │ 3,074 │ 0,002 │ 0,002 │

│ ├──────────────────┤ ├───────────────┼──────────────────┼─────────┼─────────────┼─────────┼────────────┤

│ │ противопожарных │ │ 0,002 │ не планируется │ 0,037 │ 0,038 │ 2,2 │ 2,0 │

│ │ минерализованных│ │ │ │ │ │ │ │

│ │ полос │ │ │ │ │ │ │ │

├────┼──────────────────┼─────┼───────────────┴──────────────────┴─────────┴─────────────┴─────────┴────────────┤

│ 8 │ Строительство, │ шт. │ │

│ │реконструкция и │ │ │

│ │эксплуатация: │ │ │

│ ├──────────────────┤ ├───────────────┬──────────────────┬─────────┬─────────────┬─────────┬────────────┤

│ │ пожарных │ │ 0,0035 │ 0,0015 │ 0,001 │ не │ 0,2 │ 0,1 │

│ │ наблюдательных │ │ │ │ │ планируется │ │ │

│ │ пунктов (вышек, │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ мачт, │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ павильонов и │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ других │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ наблюдательных │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ пунктов) │ │ │ │ │ │ │ │

│ ├──────────────────┤ ├───────────────┼──────────────────┼─────────┼─────────────┼─────────┼────────────┤

│ │ пунктов │ │ 0,0112 │ 0,005 │не плани-│ 0,007 │ 0,5 │ 0,5 │

│ │ сосредоточения │ │ │ │руется │ │ │ │

│ │ противопожарного│ │ │ │ │ │ │ │

│ │ инвентаря │ │ │ │ │ │ │ │

├────┼──────────────────┼─────┼───────────────┴──────────────────┼─────────┴─────────────┼─────────┼────────────┤

│ 9 │ Устройство │I - V│ не планируется │ не планируется │ 0,4 │ 0,3 │

│ │пожарных водоемов │КППО │ │ │ │ │

│ ├──────────────────┼─────┼───────────────┬──────────────────┼─────────┬─────────────┼─────────┼────────────┤

│ │Устройство │ шт. │ 0,05 │ 0,01 │ 0,05 │ 0,01 │ 0,19 │ 0,16 │

│ │подъездов к │ │ │ │ │ │ │ │

│ │источникам │ │ │ │ │ │ │ │

│ │противопожарного │ │ │ │ │ │ │ │

│ │водоснабжения │ │ │ │ │ │ │ │

├────┼──────────────────┼─────┼───────────────┴──────────────────┴─────────┴─────────────┴─────────┴────────────┤

│ 10 │Эксплуатация │ шт. │ по количеству имеющихся │

│ │пожарных водоемов │ │ │

│ │и подъездов к │ │ │

│ │источникам │ │ │

│ │водоснабжения │ │ │

├────┼──────────────────┼─────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│ 11 │ Снижение │ га │ в соответствии с лесными планами субъектов Российской Федерации, │

│ │природной пожарной│ │ лесохозяйственными регламентами лесничеств, лесопарков и планами тушения │

│ │опасности лесов │ │ лесных пожаров на территории лесничеств, лесопарков │

│ │путем │ │ │

│ │регулирования │ │ │

│ │породного состава │ │ │

│ │лесных насаждений │ │ │

│ │и проведения │ │ │

│ │санитарно- │ │ │

│ │оздоровительных │ │ │

│ │мероприятий │ │ │

├────┼──────────────────┼─────┼───────────────┬──────────────────┬─────────┬─────────────┬─────────┬────────────┤

│ 12 │ Проведение │ га │ 9,87 │ 4,23 │не плани-│ 0,195 │ 11,0 │ 10,0 │

│ │профилактического │ │ │ │руется │ │ │ │

│ │контролируемого │ │ │ │ │ │ │ │

│ │противопожарного │ │ │ │ │ │ │ │

│ │выжигания │ │ │ │ │ │ │ │

│ │хвороста, лесной │ │ │ │ │ │ │ │

│ │подстилки, сухой │ │ │ │ │ │ │ │

│ │травы и других │ │ │ │ │ │ │ │

│ │лесных горючих │ │ │ │ │ │ │ │

│ │материалов │ │ │ │ │ │ │ │

├────┼──────────────────┼─────┼───────────────┴──────────────────┴─────────┴─────────────┴─────────┴────────────┤

│ 13 │Проведение работ │ │ не планируется │

│ │по │ │ │

│ │гидромелиорации: │ │ │

│ ├──────────────────┼─────┤ │

│ │ строительство │ км │ │

│ │лесоосушительных │ │ │

│ │систем на │ │ │

│ │осушенных землях │ │ │

│ ├──────────────────┤ │ │

│ │ строительство │ │ │

│ │дорог на осушенных│ │ │

│ │лесных землях │ │ │

│ ├──────────────────┼─────┤ │

│ │ создание шлюзов │ шт. │ │

│ │на осушенной сети │ │ │

├────┼──────────────────┼─────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│ 14 │ Создание и │ км │ не планируется │

│ │содержание │ │ │

│ │противопожарных │ │ │

│ │заслонов: │ │ │

│ ├──────────────────┤ │ │

│ │ шириной 120 - │ │ │

│ │ 320 м │ │ │

│ ├──────────────────┤ │ │

│ │ шириной 30 - 50 │ │ │

│ │ м │ │ │

│ ├──────────────────┤ │ │

│ │Устройство │ │ │

│ │лиственных опушек │ │ │

│ │шириной 150 - 300 │ │ │

│ │м │ │ │

└────┴──────────────────┴─────┴─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

Часть 7

┌────┬──────────────────┬─────┬─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐

│N N │ Меры │ Ед. │ Наименование лесных районов │

│п/п │ противопожарного │изм. ├──────────────────────────────────┬───────────────────────┬──────────────────────┤

│ │ обустройства │ │ Южно-Уральский лесостепной район │ Камчатский таежный │ Западно-Сибирский │

│ │ лесов │ │ │ район │ район притундровых │

│ │ │ │ │ │ лесов и редкостойной │

│ │ │ │ │ │ тайги, │

│ │ │ │ │ │Среднесибирский район │

│ │ │ │ │ │ притундровых лесов │

│ │ │ │ │ │ и редкостойной тайги │

│ │ │ ├──────────────────────────────────┴───────────────────────┴──────────────────────┤

│ │ │ │ Количество проектируемых мероприятий │

│ │ │ ├───────────────┬──────────────────┬─────────┬─────────────┬─────────┬────────────┤

│ │ │ │ защитные леса │ эксплуатационные │защитные │эксплуатаци- │защитные │эксплуатаци-│

│ │ │ │ │ леса │ леса │онные леса │ леса │онные леса │

├────┼──────────────────┼─────┼───────────────┼──────────────────┼─────────┼─────────────┼─────────┼────────────┤

│ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │ 8 │ 9 │

├────┼──────────────────┼─────┼───────────────┴──────────────────┴─────────┴─────────────┴─────────┴────────────┤

│ 1 │Установка и │ шт. │ │

│ │размещение стендов│ │ │

│ │и других знаков и │ │ │

│ │указателей, │ │ │

│ │содержащих │ │ │

│ │информацию о мерах│ │ │

│ │пожарной │ │ │

│ │безопасности в │ │ │

│ │лесах, в виде: │ │ │

│ ├──────────────────┤ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│ │ стендов │ │ не менее одного на лесничество (участковое лесничество), лесопарк │

│ ├──────────────────┤ ├───────────────┬──────────────────┬─────────┬─────────────┬─────────┬────────────┤

│ │ плакатов │ │ 1,0 │ 0,5 │ 0,1 │ не │ 0,01 │ не │

│ ├──────────────────┤ ├───────────────┼──────────────────┼─────────┤ планируется ├─────────┤ планируется│

│ │ объявлений │ │ 2,0 │ 0,5 │ 0,1 │ │ 0,1 │ │

│ │ (аншлагов) и │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ других знаков и │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ указателей │ │ │ │ │ │ │ │

├────┼──────────────────┼─────┼───────────────┼──────────────────┼─────────┼─────────────┼─────────┼────────────┤

│ 2 │Благоустройство │ шт. │ 0,03 │ 0,02 │ 0,01 │ не │ 0,01 │ не │

│ │зон отдыха │ │ │ │ │ планируется │ │ планируется│

│ │граждан, │ │ │ │ │ │ │ │

│ │пребывающих в │ │ │ │ │ │ │ │

│ │лесах, в │ │ │ │ │ │ │ │

│ │соответствии со │ │ │ │ │ │ │ │

│ │[статьей 11](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=480012&dst=100050) Лесного│ │ │ │ │ │ │ │

│ │кодекса Российской│ │ │ │ │ │ │ │

│ │Федерации │ │ │ │ │ │ │ │

├────┼──────────────────┼─────┼───────────────┼──────────────────┼─────────┴─────────────┼─────────┴────────────┤

│ 3 │Установка и │ шт. │ 0,7 │ 0,1 │ не планируется │ не планируется │

│ │эксплуатация │ │ │ │ │ │

│ │шлагбаумов, │ │ │ │ │ │

│ │устройство │ │ │ │ │ │

│ │преград, │ │ │ │ │ │

│ │обеспечивающих │ │ │ │ │ │

│ │ограничение │ │ │ │ │ │

│ │пребывания граждан│ │ │ │ │ │

│ │в лесах в целях │ │ │ │ │ │

│ │обеспечения │ │ │ │ │ │

│ │пожарной │ │ │ │ │ │

│ │безопасности │ │ │ │ │ │

├────┼──────────────────┼─────┼───────────────┴──────────────────┴───────────────────────┴──────────────────────┤

│ 4 │Лесные дороги, │ км │ │

│ │предназначенные │ │ │

│ │для охраны лесов │ │ │

│ │от пожаров: │ │ │

│ ├──────────────────┤ ├───────────────┬──────────────────┬─────────┬─────────────┬──────────────────────┤

│ │ строительство │ │ 0,5 │ 0,1 │ 0,01 │ не │ не планируется │

│ │ │ │ │ │ │ планируется │ │

│ ├──────────────────┤ ├───────────────┼──────────────────┼─────────┤ │ │

│ │ реконструкция │ │ 0,6 │ 1,0 │ 0,01 │ │ │

│ ├──────────────────┤ ├───────────────┴──────────────────┴─────────┤ │ │

│ │ эксплуатация │ │ суммарная протяженность созданных, │ │ │

│ │ │ │ реконструируемых и эксплуатируемых │ │ │

│ │ │ │ лесных дорог │ │ │

├────┼──────────────────┼─────┼────────────────────────────────────────────┴─────────────┼──────────────────────┤

│ 5 │Строительство, │ шт. │ не менее одной на лесничество, лесопарк, авиаотделение в │ не планируется │

│ │реконструкция и │ │ районах авиационной охраны лесов │ │

│ │эксплуатация │ │ │ │

│ │посадочных │ │ │ │

│ │площадок для │ │ │ │

│ │самолетов, │ │ │ │

│ │вертолетов, │ │ │ │

│ │используемых в │ │ │ │

│ │целях проведения │ │ │ │

│ │авиационных работ │ │ │ │

│ │по охране и защите│ │ │ │

│ │лесов │ │ │ │

├────┼──────────────────┼─────┼──────────────────────────────────────────────────────────┴──────────────────────┤

│ 6 │Прокладка │ км │ не планируется │

│ │противопожарных │ │ │

│ │разрывов │ │ │

│ ├──────────────────┤ ├──────────────────────────────────┬─────────┬─────────────┬──────────────────────┤

│ │Прокладка просек │ │ не планируется │ 0,01 │ не │ не планируется │

│ ├──────────────────┤ ├───────────────┬──────────────────┼─────────┤ планируется │ │

│ │Устройство │ │ 2,1 │ 0,5 │ 0,02 │ │ │

│ │противопожарных │ │ │ │ │ │ │

│ │минерализованных │ │ │ │ │ │ │

│ │полос │ │ │ │ │ │ │

├────┼──────────────────┼─────┼───────────────┴──────────────────┴─────────┴─────────────┴──────────────────────┤

│ 7 │Прочистка и │ км │ │

│ │обновление: │ │ │

│ ├──────────────────┤ ├──────────────────────────────────┬─────────┬─────────────┬──────────────────────┤

│ │ просек │ │ не планируется │ 0,02 │ не │ не планируется │

│ ├──────────────────┤ ├───────────────┬──────────────────┼─────────┤ планируется │ │

│ │ противопожарных │ │ 4,2 │ 1,0 │ 0,04 │ │ │

│ │ минерализованных│ │ │ │ │ │ │

│ │ полос │ │ │ │ │ │ │

├────┼──────────────────┼─────┼───────────────┴──────────────────┴─────────┴─────────────┴──────────────────────┤

│ 8 │Строительство, │ шт. │ │

│ │реконструкция и │ │ │

│ │эксплуатация: │ │ │

│ ├──────────────────┼─────┼───────────────┬──────────────────┬─────────┬─────────────┬──────────────────────┤

│ │ пожарных │ шт. │ 0,1 │ 0,1 │ 0,01 │ не │ не планируется │

│ │ наблюдательных │ │ │ │ │ планируется │ │

│ │ пунктов (вышек, │ │ │ │ │ │ │

│ │ мачт, │ │ │ │ │ │ │

│ │ павильонов и │ │ │ │ │ │ │

│ │ других │ │ │ │ │ │ │

│ │ наблюдательных │ │ │ │ │ │ │

│ │ пунктов) │ │ │ │ │ │ │

│ ├──────────────────┼─────┼───────────────┴──────────────────┴─────────┴─────────────┴──────────────────────┤

│ │ пунктов │ шт. │ по одному на добровольную пожарную дружину │

│ │ сосредоточения │ │ │

│ │ противопожарного│ │ │

│ │ инвентаря │ │ │

├────┼──────────────────┼─────┼───────────────┬──────────────────┬───────────────────────┬──────────────────────┤

│ 9 │Устройство │1 - 2│ 0,4 │ 0,3 │ не планируется │ не планируется │

│ │пожарных водоемов │КППО │ │ │ │ │

│ ├──────────────────┼─────┼───────────────┼──────────────────┼─────────┬─────────────┼─────────┬────────────┤

│ │Устройство │ шт. │ 0,5 │ 0,5 │ 0,05 │ 0,05 │ 0,05 │ 0,05 │

│ │подъездов к │ │ │ │ │ │ │ │

│ │источникам │ │ │ │ │ │ │ │

│ │противопожарного │ │ │ │ │ │ │ │

│ │водоснабжения │ │ │ │ │ │ │ │

├────┼──────────────────┼─────┼───────────────┴──────────────────┴─────────┴─────────────┴─────────┴────────────┤

│ 10 │Эксплуатация │ шт. │ по количеству имеющихся │

│ │пожарных водоемов │ │ │

│ │и подъездов к │ │ │

│ │источникам │ │ │

│ │водоснабжения │ │ │

├────┼──────────────────┼─────┼──────────────────────────────────────────────────────────┬──────────────────────┤

│ 11 │Снижение природной│ га │ В соответствии с лесными планами субъектов Российской │ не планируется │

│ │пожарной опасности│ │ Федерации, лесохозяйственными регламентами лесничеств, │ │

│ │лесов путем │ │ лесопарков и планами тушения лесных пожаров на │ │

│ │регулирования │ │ территории лесничеств, лесопарков │ │

│ │породного состава │ │ │ │

│ │лесных насаждений │ │ │ │

│ │и проведения │ │ │ │

│ │санитарно- │ │ │ │

│ │оздоровительных │ │ │ │

│ │мероприятий │ │ │ │

├────┼──────────────────┼─────┼───────────────┬──────────────────┬───────────────────────┼──────────────────────┤

│ 12 │Проведение │ га │ 0,05 │ 0,1 │ не планируется │ не планируется │

│ │профилактического │ │ │ │ │ │

│ │контролируемого │ │ │ │ │ │

│ │противопожарного │ │ │ │ │ │

│ │выжигания │ │ │ │ │ │

│ │хвороста, лесной │ │ │ │ │ │

│ │подстилки, сухой │ │ │ │ │ │

│ │травы и др. лесных│ │ │ │ │ │

│ │горючих материалов│ │ │ │ │ │

├────┼──────────────────┼─────┼───────────────┴──────────────────┴───────────────────────┴──────────────────────┤

│ 13 │Проведение работ │ │ не планируется │

│ │по │ │ │

│ │гидромелиорации: │ │ │

│ ├──────────────────┼─────┤ │

│ │строительство │ км │ │

│ │лесоосушительных │ │ │

│ │систем на │ │ │

│ │осушенных землях │ │ │

│ ├──────────────────┤ │ │

│ │строительство │ │ │

│ │дорог на осушенных│ │ │

│ │лесных землях │ │ │

│ ├──────────────────┼─────┤ │

│ │создание шлюзов на│ шт. │ │

│ │осушенной сети │ │ │

├────┼──────────────────┼─────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│ 14 │ Создание и │ км │ не планируется │

│ │содержание │ │ │

│ │противопожарных │ │ │

│ │заслонов: │ │ │

│ ├──────────────────┤ │ │

│ │шириной 120 - 320 │ │ │

│ │м │ │ │

│ ├──────────────────┤ │ │

│ │шириной 30 - 50 м │ │ │

│ ├──────────────────┤ │ │

│ │Устройство │ │ │

│ │лиственных опушек │ │ │

│ │шириной 150 - 300 │ │ │

│ │м │ │ │

└────┴──────────────────┴─────┴─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

Часть 8

┌────┬──────────────────┬─────┬─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐

│N N │ Меры │ Ед. │ Наименование лесных районов │

│п/п │ противопожарного │изм. ├──────────────────────────────────┬───────────────────────┬──────────────────────┤

│ │ обустройства │ │ Западно-Сибирский подтаежно- │ Западно-Сибирский │ Западно-Сибирский │

│ │ лесов │ │ лесостепной район │южно-таежный равнинный │ средне-таежный │

│ │ │ │ │ район │ равнинный район │

│ │ │ ├──────────────────────────────────┴───────────────────────┴──────────────────────┤

│ │ │ │ Количество проектируемых мероприятий │

│ │ │ ├───────────────┬──────────────────┬─────────┬─────────────┬─────────┬────────────┤

│ │ │ │ защитные леса │ эксплуатационные │защитные │эксплуатаци- │защитные │эксплуатаци-│

│ │ │ │ │ леса │ леса │онные леса │ леса │онные леса │

├────┼──────────────────┼─────┼───────────────┼──────────────────┼─────────┼─────────────┼─────────┼────────────┤

│ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │ 8 │ 9 │

├────┼──────────────────┼─────┼───────────────┴──────────────────┴─────────┴─────────────┴─────────┴────────────┤

│ 1 │Установка и │ шт. │ │

│ │размещение стендов│ │ │

│ │и других знаков и │ │ │

│ │указателей, │ │ │

│ │содержащих │ │ │

│ │информацию о мерах│ │ │

│ │пожарной │ │ │

│ │безопасности в │ │ │

│ │лесах в виде: │ │ │

│ ├──────────────────┤ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│ │ стендов │ │ не менее одного на лесничество (участковое лесничество), лесопарк │

│ ├──────────────────┤ ├───────────────┬──────────────────┬─────────┬─────────────┬─────────┬────────────┤

│ │ плакатов │ │ 0,001 │ 0,0005 │ 0,009 │ 0,0014 │ 0,009 │ 0,0014 │

│ ├──────────────────┤ ├───────────────┼──────────────────┼─────────┼─────────────┼─────────┼────────────┤

│ │ объявлений │ │ 0,2 │ 0,2 │ 0,019 │ 0,0036 │ 0,019 │ 0,0036 │

│ │ (аншлагов) и │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ других знаков и │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ указателей │ │ │ │ │ │ │ │

├────┼──────────────────┼─────┼───────────────┼──────────────────┼─────────┴─────────────┼─────────┴────────────┤

│ 2 │Благоустройство │ шт. │ 0,04 │ 0,03 │ не планируется │ не планируется │

│ │зон отдыха │ │ │ │ │ │

│ │граждан, │ │ │ │ │ │

│ │пребывающих в │ │ │ │ │ │

│ │лесах, в │ │ │ │ │ │

│ │соответствии со │ │ │ │ │ │

│ │[статьей 11](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=480012&dst=100050) Лесного│ │ │ │ │ │

│ │кодекса Российской│ │ │ │ │ │

│ │Федерации │ │ │ │ │ │

├────┼──────────────────┼─────┼───────────────┼──────────────────┼───────────────────────┼──────────────────────┤

│ 3 │Установка и │ шт. │ 0,01 │ 0,005 │ не планируется │ не планируется │

│ │эксплуатация │ │ │ │ │ │

│ │шлагбаумов, │ │ │ │ │ │

│ │устройство │ │ │ │ │ │

│ │преград, │ │ │ │ │ │

│ │обеспечивающих │ │ │ │ │ │

│ │ограничение │ │ │ │ │ │

│ │пребывания граждан│ │ │ │ │ │

│ │в лесах в целях │ │ │ │ │ │

│ │обеспечения │ │ │ │ │ │

│ │пожарной │ │ │ │ │ │

│ │безопасности │ │ │ │ │ │

├────┼──────────────────┼─────┼───────────────┴──────────────────┴───────────────────────┴──────────────────────┤

│ 4 │Лесные дороги, │ км │ │

│ │предназначенные │ │ │

│ │для охраны лесов │ │ │

│ │от пожаров: │ │ │

│ ├──────────────────┤ ├───────────────┬──────────────────┬─────────┬─────────────┬─────────┬────────────┤

│ │ строительство │ │ 0,004 │ 0,003 │ 0,004 │ 0,0006 │ 0,004 │ 0,0006 │

│ ├──────────────────┤ ├───────────────┼──────────────────┼─────────┴─────────────┼─────────┴────────────┤

│ │ реконструкция │ │ 0,008 │ 0,006 │ не планируется │ не планируется │

│ ├──────────────────┤ ├───────────────┴──────────────────┴───────────────────────┴──────────────────────┤

│ │ эксплуатация │ │ суммарная протяженность созданных, реконструируемых и эксплуатируемых лесных │

│ │ │ │ дорог │

├────┼──────────────────┼─────┼──────────────────────────────────┬───────────────────────┬──────────────────────┤

│ 5 │Строительство, │ шт. │ не менее одной на лесничество, │ не планируется │ не планируется │

│ │реконструкция и │ │лесопарк, авиаотделение в районах │ │ │

│ │эксплуатация │ │ авиационной охраны лесов │ │ │

│ │посадочных │ │ │ │ │

│ │площадок для │ │ │ │ │

│ │самолетов, │ │ │ │ │

│ │вертолетов, │ │ │ │ │

│ │используемых в │ │ │ │ │

│ │целях проведения │ │ │ │ │

│ │авиационных работ │ │ │ │ │

│ │по охране и защите│ │ │ │ │

│ │лесов │ │ │ │ │

├────┼──────────────────┼─────┼──────────────────────────────────┴───────────────────────┴──────────────────────┤

│ 6 │Прокладка │ км │ не планируется │

│ │противопожарных │ │ │

│ │разрывов │ │ │

│ ├──────────────────┤ ├───────────────┬──────────────────┬───────────────────────┬──────────────────────┤

│ │Прокладка просек │ │ 0,01 │ 0,01 │ не планируется │ не планируется │

│ ├──────────────────┤ ├───────────────┼──────────────────┼─────────┬─────────────┼─────────┬────────────┤

│ │Устройство │ │ 1,0 │ 0,8 │ 0,13 │ 0,016 │ 0,13 │ 0,016 │

│ │противопожарных │ │ │ │ │ │ │ │

│ │минерализованных │ │ │ │ │ │ │ │

│ │полос │ │ │ │ │ │ │ │

├────┼──────────────────┼─────┼───────────────┴──────────────────┴─────────┴─────────────┴─────────┴────────────┤

│ 7 │Прочистка и │ км │ │

│ │обновление: │ │ │

│ ├──────────────────┤ ├───────────────┬──────────────────┬───────────────────────┬──────────────────────┤

│ │ просек │ │ 0,02 │ 0,02 │ не планируется │ не планируется │

│ ├──────────────────┤ ├───────────────┼──────────────────┼─────────┬─────────────┼─────────┬────────────┤

│ │ противопожарных │ │ 0,35 │ 0,35 │ 0,13 │ 0,016 │ 0,13 │ 0,016 │

│ │ минерализованных│ │ │ │ │ │ │ │

│ │ полос │ │ │ │ │ │ │ │

├────┼──────────────────┼─────┼───────────────┴──────────────────┴─────────┴─────────────┴─────────┴────────────┤

│ 8 │ Строительство, │ шт. │ │

│ │реконструкция и │ │ │

│ │эксплуатация: │ │ │

│ ├──────────────────┤ ├───────────────┬──────────────────┬─────────┬─────────────┬─────────┬────────────┤

│ │ пожарных │ │ 0,01 │ 0,01 │ 0,005 │ не │ 0,005 │ не │

│ │ наблюдательных │ │ │ │ │ планируется │ │планируется │

│ │ пунктов (вышек, │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ мачт, │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ павильонов и │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ других │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ наблюдательных │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ пунктов) │ │ │ │ │ │ │ │

│ ├──────────────────┤ ├───────────────┼──────────────────┼─────────┼─────────────┼─────────┼────────────┤

│ │ пунктов │ │ 0,02 │ 0,02 │не плани-│ 0,0015 │не плани-│ 0,0015 │

│ │ сосредоточения │ │ │ │руется │ │руется │ │

│ │ противопожарного│ │ │ │ │ │ │ │

│ │ инвентаря │ │ │ │ │ │ │ │

├────┼──────────────────┼─────┼───────────────┴──────────────────┴─────────┴─────────────┴─────────┴────────────┤

│ 9 │Устройство │ шт. │ не планируется │

│ │пожарных водоемов │ │ │

│ ├──────────────────┼─────┼───────────────┬──────────────────┬─────────┬─────────────┬─────────┬────────────┤

│ │Устройство │ шт. │ 0,04 │ 0,03 │ 0,03 │ 0,01 │ 0,03 │ 0,01 │

│ │подъездов к │ │ │ │ │ │ │ │

│ │источникам │ │ │ │ │ │ │ │

│ │противопожарного │ │ │ │ │ │ │ │

│ │водоснабжения │ │ │ │ │ │ │ │

├────┼──────────────────┼─────┼───────────────┴──────────────────┴─────────┴─────────────┴─────────┴────────────┤

│ 10 │Эксплуатация │ шт. │ по количеству имеющихся │

│ │пожарных водоемов │ │ │

│ │и подъездов к │ │ │

│ │источникам │ │ │

│ │водоснабжения │ │ │

├────┼──────────────────┼─────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│ 11 │ Снижение │ га │ в соответствии с лесными планами субъектов Российской Федерации, │

│ │природной пожарной│ │ лесохозяйственными регламентами лесничеств, лесопарков и планами тушения лесных │

│ │опасности лесов │ │ пожаров на территории лесничеств, лесопарков │

│ │путем │ │ │

│ │регулирования │ │ │

│ │породного состава │ │ │

│ │лесных насаждений │ │ │

│ │и проведения │ │ │

│ │санитарно- │ │ │

│ │оздоровительных │ │ │

│ │мероприятий │ │ │

├────┼──────────────────┼─────┼───────────────┬──────────────────┬─────────┬─────────────┬─────────┬────────────┤

│ 12 │ Проведение │ га │ 2,0 │ 1,5 │не плани-│ 0,033 │не │ 0,033 │

│ │профилактического │ │ │ │руется │ │плани- │ │

│ │контролируемого │ │ │ │ │ │руется │ │

│ │противопожарного │ │ │ │ │ │ │ │

│ │выжигания │ │ │ │ │ │ │ │

│ │хвороста, лесной │ │ │ │ │ │ │ │

│ │подстилки, сухой │ │ │ │ │ │ │ │

│ │травы и других │ │ │ │ │ │ │ │

│ │лесных горючих │ │ │ │ │ │ │ │

│ │материалов │ │ │ │ │ │ │ │

├────┼──────────────────┼─────┼───────────────┴──────────────────┴─────────┴─────────────┴─────────┴────────────┤

│ 13 │Проведение работ │ │ не планируется │

│ │по │ │ │

│ │гидромелиорации: │ │ │

│ ├──────────────────┼─────┤ │

│ │ строительство │ км │ │

│ │ лесоосушительных│ │ │

│ │ систем на │ │ │

│ │ осушенных землях│ │ │

│ ├──────────────────┤ │ │

│ │ строительство │ │ │

│ │ дорог на │ │ │

│ │ осушенных лесных│ │ │

│ │ землях │ │ │

│ ├──────────────────┼─────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│ │ создание шлюзов │ шт. │ │

│ │ на осушенной │ │ │

│ │ сети │ │ │

├────┼──────────────────┼─────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│ 14 │ Создание и │ км │ │

│ │содержание │ │ │

│ │противопожарных │ │ │

│ │заслонов: │ │ │

│ ├──────────────────┤ ├───────────────┬──────────────────┬───────────────────────┬──────────────────────┤

│ │ шириной 120 - │ │ │ │ не планируется │ не планируется │

│ │ 320 м │ │ 0,005 │ 0,003 │ │ │

│ ├──────────────────┤ ├───────────────┼──────────────────┤ │ │

│ │ шириной 30 - 50 │ │ 0,005 │ 0,003 │ │ │

│ │ м │ │ │ │ │ │

│ ├──────────────────┤ ├───────────────┼──────────────────┤ │ │

│ │Устройство │ │ 0,03 │ 0,02 │ │ │

│ │лиственных опушек │ │ │ │ │ │

│ │шириной 150 - 300 │ │ │ │ │ │

│ │м │ │ │ │ │ │

└────┴──────────────────┴─────┴───────────────┴──────────────────┴───────────────────────┴──────────────────────┘

--------------------------------

Примечание:

1. <\*> - КППО - класс природной пожарной опасности.

2. Прокладка просек, противопожарных разрывов, устройство противопожарных минерализованных полос осуществляется за исключением территорий государственных природных заповедников, национальных парков, природных парков и государственных заказников (если иное не предусмотрено правовым режимом функциональных зон, установленным в границах этих особо охраняемых природных территорий), в водоохранных зонах, а также выполняющих функции защиты природных и иных объектов (за исключением зон с особыми условиями использования территорий, на которых расположены соответствующие леса, если режим указанных территорий предусматривает вырубку деревьев, кустарников и лиан).

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | КонсультантПлюс: примечание.Нумерация пунктов дана в соответствии с официальным текстом документа. |  |

4. Строительство, реконструкция и эксплуатация пожарных наблюдательных вышек, мачт, павильонов в районах авиационной охраны лесов по необходимости проектируется с учетом местных условий.

5. Норматив по строительству лесных дорог может корректироваться с учетом имеющейся плотности дорог всех назначений. Общая протяженность дорог в защитных лесах должна составлять не менее 10 км/1000 га, в эксплуатационных - 6 км/1000 га.